□ 능력단위변경대조표 작성 양식

1. 직무(세분류)명:

대 분 류		중 분 류		소 분 류		세 분 류
15	기계	06	자동차	03	자동차정비	01	자동차 전기·전자장치정비

2. 능력단위 개선현황

분류번호 (개선 후)	능력단위 (개선 후)	변경유형 (해당사항 모두 V기재)						분할‧통합 내역 (기존 능력단위 번호 기재)	개선 검토의견
		신설	분할	통합	삭제	일부수정
						능력단위요소 이하 수정	그 외 수정
1506030101_20v4	충전장치 정비					□		현행유지
1506030102_20v4	시동장치 정비					□		현행유지
1506030103_20v4	냉·난방장치 정비					□		현행유지
1506030104_20v4	전기·전자회로 분석					□		현행유지
1506030105_20v4	편의장치 정비					□		현행유지
1506030106_20v4	등화장치 정비					□		현행유지
1506030107_20v4	주행안전장치 정비					□		현행유지
1506030108_20v4	네트워크통신장치 정비					□		현행유지
1506030109_20v4	하이브리드자동차 정비					□		현행유지
1506030117_20v3	전기자동차 정비					□		현행유지
1506030118_20v1	고전압전기장치 정비	□						신설	환경문제와 에너지 고갈로 화석연료를 사용하는 내연기관이 점차 사라지고 HEV, PHEV, EV, FCEV의 친환경 자동차가 사용이 증가됨에 따라 고전압전기장치 정비기술이 필수적으로 필요함에 따라 이에 대한 숙련이 필요하다.

변경전

변경후

1) 직무명 : 자동차전기·전자장치정비

1. 직무 개요

1) 직무 정의

자동차 전기 · 전자장치 정비는 자동자 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 표준 설명

서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단 · 점검 , 분석한 후, 수리 , 교환하고 정상

적인 작동여부를 검사하는 일이다.

2) 능력단위

순 번	능 력 단 위	페 이 지
1	충전장치 정비
2	시동장치 정비
3	냉·난방장치 정비
4	전기·전자회로 분석
5	편의장치 정비
6	등화장치 정비
7	주행안전장치 정비
8	네트워크통신장치 정비
9	하이브리드 고전압장치 정비
10	전기자동차정비

직무명 : 자동차전기·전자장치정비

1. 직무 개요

□ 직무 정의

자동차 전기·전자장치 정비는 자동차 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 정비지침서에

따라 각종 진단장비를 활용하여 점검·진단·분석한 후, 수리 또는 교환하고 정상적인

작동여부를 검사하는 일이다.

□ 능력단위

순 번	능 력 단 위	페 이 지
1	충전장치 정비
2	시동장치 정비
3	냉·난방장치 정비
4	전기·전자회로 분석
5	편의장치 정비
6	등화장치 정비
7	주행안전장치 정비
8	네트워크통신장치 정비
9	하이브리드자동차 정비
10	전기자동차 정비
11	고전압전기장치 정비

변경전

변경후

3) 능력단위별 능력단위요소

분 류 번 호	능 력 단 위	수 준	능 력 단 위 요 소
1506030101_17v3	충전장치 정비	2	충전장치 점검·진단하기
			충전장치 수리하기
			충전장치 교환하기
			충전장치 검사하기
1506030102_17v3	시동장치 정비	2	시동장치 점검·진단하기
			시동장치 수리하기
			시동장치 교환하기
			시동장치 검사하기
1506030103_17v3	냉·난방장치 정비	3	냉·난방장치 점검·진단하기
			냉·난방장치 수리하기
			냉·난방장치 교환하기
			냉·난방장치 검사하기
1506030104_17v3	전기·전자회로 분석	3	전기·전자회로 점검·진단하기
			전기·전자회로 수리하기
			전기·전자회로 교환하기
			전기·전자회로 검사하기
1506030105_17v3	편의장치 정비	3	편의장치 점검·진단하기
			편의장치 조정하기
			편의장치 수리하기
			편의장치 교환하기
			편의장치 검사하기
1506030106_17v3	등화장치 정비	2	등화장치 점검·진단하기
			등화장치 수리하기
			등화장치 교환하기
			등화장치 검사하기
1506030107_17v3	주행안전장치 정비	4	주행안전장치 점검·진단하기
			주행안전장치 수리하기
			주행안전장치 교환하기
			주행안전장치 검사하기
1506030108_17v3	네트워크통신장치 정비	3	네트워크통신장치 점검·진단하기
			네트워크통신장치 수리하기
			네트워크통신장치 교환하기
			네트워크통신장치 검사하기
1506030109_17v3	하이브리드 고전압장치정비	4	하이브리드 전기장치 점검·진단하기
			하이브리드 전기장치수리하기
			하이브리드 전기장치 교환하기
			하이브리드 전기장치 검사하기
1506030117_17v2	전기자동차 정비	4	전기자동차 고전압 배터리 정비하기
			전기자동차 전력통합제어장치 정비하기
			전기자동차 구동장치 정비하기
			전기자동차 편의·안전장치 정비하기

능력단위 요소 작성 방법

1. 신규 능력단위는 기존 능력단위 다음부터 번호부여·작성

2. 능력단위요소 수준은 미부여함(기존의 능력단위요소 수준 삭제요망)

3. 능력단위요소가 속해있는 능력단위 버전이 바뀌면 해당 능력단위요소의 내용이 바뀌지 않더라도 버전 수정

3) 능력단위별 능력단위요소

분 류 번 호	능 력 단 위	수 준	능 력 단 위 요 소
1506030101_20v4	충전장치 정비	2	충전장치 점검·진단하기
			충전장치 수리하기
			충전장치 교환하기
			충전장치 검사하기
1506030102_20v4	시동장치 정비	2	시동장치 점검·진단하기
			시동장치 수리하기
			시동장치 교환하기
			시동장치 검사하기
1506030103_20v4	냉·난방장치 정비	3	냉·난방장치 점검·진단하기
			냉·난방장치 수리하기
			냉·난방장치 교환하기
			냉·난방장치 검사하기
1506030104_20v4	전기·전자회로 분석	3	전기·전자회로 점검·진단하기
			전기·전자회로 수리하기
			전기·전자회로 교환하기
			전기·전자회로 검사하기
1506030105_20v4	편의장치 정비	3	편의장치 점검·진단하기
			편의장치 조정하기
			편의장치 수리하기
			편의장치 교환하기
			편의장치 검사하기
1506030106_20v4	등화장치 정비	2	등화장치 점검·진단하기
			등화장치 수리하기
			등화장치 교환하기
			등화장치 검사하기
1506030107_20v4	주행안전장치 정비	3	주행안전장치 점검·진단하기
			주행안전장치 수리하기
			주행안전장치 교환하기
			주행안전장치 검사하기
1506030108_20v4	네트워크통신장치 정비	4	네트워크통신장치 점검·진단하기
			네트워크통신장치 수리하기
			네트워크통신장치 교환하기
			네트워크통신장치 검사하기
1506030109_20v4	하이브리드자동차 정비	3	하이브리드자동차 점검·진단하기
			하이브리드자동차 수리하기
			하이브리드자동차 교환하기
			하이브리드자동차 검사하기
1506030117_20v3	전기자동차 정비	3	전기자동차 점검·진단하기
			전기자동차 수리하기
			전기자동차 교환하기
			전기자동차 검사하기
1506030118_20v1	고전압전기장치 정비	3	고전압전기장치 점검·진단하기
			고전압전기장치 수리하기
			고전압전기장치 교환하기
			고전압전기장치 검사하기

변경전

변경후

2. 능력단위별 세부내용

분류번호 : 1506030101_17v3

능력단위 명칭 : 충전장치 정비

능력단위 정의 : 충전장치정비란 차량에 안정된 전원을 공급하기 위하여 벨트의 장력 및 소손 상태와 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검·진단하여 고장부위를 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030101_17v3.1 충전장치 점검·진단하기	1.1	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.
	1.2	정비지침서에 따라 충전장치를 점검할 수 있다.
	1.3	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.
	1.4	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.
	1.5	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.
	【지식】 •	발전전류 제어장치에 대한 기본적인 지식
	•	배터리에 대한 지식
	•	자동차 충전원리에 대한 기본지식
	•	충전계통 단품점검에 대한 지식
	•	충전장치 구동벨트 장력조정에 관한 지식(수동식조정방식/오토텐셔널 방식)
	•	충전장치 회로 및 경고등 장치에 대한 이해
	【기술】 •	배터리 점검기술
	•	벨트 장력 조정기술
	•	진단장비의 사용기술
	•	차량 폐회로 전류 측정 및 판정기술
	【태도】 •	정비지침서에 따라 안전하게 작업 및 수행하는 태도
	•	정비지침서에 의한 점검 및 진단하는 태도
1506030101_17v3.2 충전장치 수리하기	2.1	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.
	2.2	정비지침서에 따라 수리가능여부를 판단하여 수리가 필요한 부품을 확인할 수 있다.
	2.3	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.

2. 능력단위별 세부내용

분류번호 : 1506030101_20v4

능력단위 명칭 : 충전장치 정비

능력단위 정의 : 충전장치정비란 차량에 안정된 전원을 공급하기 위하여 벨트의 장력 및 소손 상태와 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검·진단하여 고장부위를 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030101_20v4.1 충전장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 충전장치를 점검할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다. 1.4 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다. 1.5 정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.
	【지식】 ◦ 발전전류 제어장치에 대한 기본적인 지식 ◦ 배터리에 대한 지식 ◦ 자동차 충전원리에 대한 기본지식 ◦ 충전계통 단품점검에 대한 지식 ◦ 충전장치 구동벨트 장력조정에 관한 지식(수동식 조정방식/오토텐셔널 방식) ◦충전장치 회로 및 경고등 장치에 대한 이해 【기술】 ◦배터리 점검기술 ◦벨트 장력 조정기술 ◦진단장비의 사용기술 ◦차량 폐회로 전류 측정 및 판정기술 【태도】 ◦정비지침서에 따라 안전하게 작업 및 수행하는 태도 ◦정비지침서에 의한 점검 및 진단하는 태도
1506030101_20v4.2 충전장치 수리하기	2.1 충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다. 2.2 정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리 할 수 있다. 2.3 충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.

변경전

변경후

1506030101_17v3.2 충전장치 수리하기	【지식】 •	발전기 원리에 대한 지식
	•	발전전류 제어장치에 대한 지식
	•	브러시에 관한 지식
	•	코일의 단선, 단락점검에 관한 지식
	【기술】 •	단선, 단락 판정 기술
	•	로터, 스테이터의 절연시험기술
	•	브러시 교환기술
	•	진단장비 활용기술
	【태도】 •	정비지침서에 따라 안전하게 작업 및 수행하는 태도
1506030101_17v3.3 충전장치 교환하기	3.1	충전장치의 점검·진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.
	3.2	정비지침서에 따라 탈거·조립절차 계획을 수립하여 장비·공구를 준비할 수 있다.
	3.3	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.
	【지식】 •	작업절차, 작업순서에 대한 기본지식
	•	충전계통 단품교환에 대한 지식
	【기술】 •	장착부품에 대한 규정 토크 조정기술
	•	발전기 교환기술
	•	발전기 충전전압 측정기술
	【태도】 •	정비지침서에 따라 안전하게 작업 및 수행하는 태도
	•	작업완료 후 시운전 및 교환부품 재확인 필요
	•	정확한 작업수행
1506030101_17v3.4 충전장치 검사하기	4.1	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양·부 판정을 할 수 있다.
	4.2	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.
	4.3	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.
	【지식】 •	암전류 판정방법에 대한 지식
	•	충·방전 장치에 대한 이해
	•	충전전압 및 전류측정방법에 대한 지식

1506030101_20v4.2 충전장치 수리하기	【지식】 ◦발전기 원리에 대한 지식 ◦발전전류 제어장치에 대한 지식 ◦브러시에 관한 지식 ◦코일의 단선, 단락점검에 관한 지식 【기술】 ◦단선, 단락 판정 기술 ◦로터, 스테이터의 절연시험기술 ◦진단장비 활용기술 【태도】 ◦정비지침서에 따라 안전하게 작업하는 태도
1506030101_20v4.3 충전장치 교환하기	3.1 충전장치의 점검·진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 탈거·조립절차 계획을 수립하여 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.
	【지식】 ◦작업절차, 작업순서에 대한 기본지식 ◦충전계통 단품교환에 대한 지식 【기술】 ◦장착부품에 대한 규정 토크 조정기술 ◦발전기 교환기술 ◦발전기 충전전압 측정기술 【태도】 ◦정비지침서에 따라 안전하게 작업 및 수행하는 태도 ◦작업완료 후 시운전 및 교환부품 재확인 필요 ◦정확한 작업수행
1506030101_20v4.4 충전장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양·부 판정을 할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확 인할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.
	【지식】 ◦암전류 판정방법에 대한 지식 ◦충․·방전에 장치에 대한 이해 ◦충전전압 및 전류측정방법에 대한 지식

변경전

변경후

1506030101_17v3.4 충전장치 검사하기
	【기술】 •	발전기 충전전압 및 전류측정에 대한 기술
	•	암전류 측정, 판독기술
	•	전해액의 누수 및 단자부식에 대한 점검기술
	•	진단장비 활용기술
	【태도】 •	정비지침서에 따라 안전하게 작업 및 수행하는 태도
	•	시운전을 통한 교환 및 조정 관련부품 재점검 하는 태도

1506030101_20v4.4 충전장치 검사하기	【기술】 ◦발전기 충전전압 및 전류측정에 대한 기술 ◦암전류 측정, 판독기술 ◦배터리 전해액의 누수 및 단자부식에 대한 점검기술 ◦진단장비 활용기술 【태도】 ◦정비지침서에 따라 안전하게 작업 및 수행하는 태도 ◦시운전을 통한 교환 및 조정 관련부품 재점검 하는 태도

변경전	변경후
◉ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 충전장치는 발전기, 퓨즈, 하네스(배선, 커넥터), 배터리, 벨트를 포함한다. • 충전장치 측정 시 전압과 전류량을 측정한다. • 충전장치 검사 시 부하·무부하 검사를 병행 실시한다. • 충전장치 구동벨트 장력조정에 관한 지식은 수동·자동조정 방식을 말한다. • 진단장비는 멀티 테스터, 부하테스터, 종합진단기, 비중계, 전류계, 스캐너를 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 부하 테스터 • 멀티 테스터 • 비중계 • 전류계 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너 재료 • 교환부품(발전기, 퓨즈, 하네스(배선, 커넥터), 배터리)	□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 충전장치는 발전기, 퓨즈, 하니스(배선, 커넥터), 배터리, 벨트를 포함한다. • 충전장치 측정 시 전압과 전류량을 측정한다. • 충전장치 검사 시 부하·무부하 검사를 병행 실시한다. • 충전장치 구동벨트 장력조정에 관한 지식은 수동·자동조정 방식을 말한다. • 진단장비는 멀티 테스터, 부하 테스터, 종합진단기, 비중계, 전류계, 스캐너를 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 부하 테스터 • 멀티 테스터 • 비중계 • 전류계 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너 재료 • 교환부품(발전기, 퓨즈, 하니스(배선, 커넥터), 배터리)

변경전

변경후

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 충전장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 충전장치 이해 및 작동상태 파악 여부

- 고장원인 파악 및 분석능력

- 전기흐름에 대한 파악능력

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 충전장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 충전장치 이해 및 작동상태 파악 여부

- 고장원인 파악 및 분석능력

- 전기흐름에 대한 파악능력

변경전

변경후

◉ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

◉ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(충전장치 정비)
분류번호	현재	1506030101_17v3
	기존	1506030101_14v2
개발‧개선 연도	현재	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V3
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2019-2021

□ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

□ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(충전장치 정비)
분류번호	현재	1506030101_20v4
	기존	1506030101_17v3
개발‧개선 연도	현재	2020
	4차	2020
	3차	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V4
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	4차	한국자동차기술인협회
	3차	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2023

변경전

변경후

분류번호 : 1506030102_17v3

능력단위 명칭 : 시동장치 정비

능력단위 정의 : 시동장치 정비란 정상적인 엔진시동을 위하여 시동장치의 관련회로와 시동전동기의 상태를 점검·진단하여 고장부위를 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030102_17v3.1 시동장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 시동장치를 점검할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다. 1.4 시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 시동장치에 대한 지식 ㅇ 시동회로, 릴레이, 스위치 점검방법에 관한 지식 ㅇ 유무선 통신 시동장치·단품점검에 관한 지식
	【기 술】
	ㅇ 유무선 통신 시동장치 고장진단 기술 ㅇ 진단장비를 사용한 점검진단기술
	【태 도】
	ㅇ 정비지침서의 준수 의지
1506030102_17v3.2 시동장치 수리하기	2.1 시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 교환·수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다. 2.3 시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 시동전동기 구조와 작동원리에 대한 이해 ㅇ 시동회로에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ 시동전동기 분해조립기술 ㅇ 회로 구성·점검기술
	【태 도】
	ㅇ 정비공정준수 의지 ㅇ 지침서에 의해 작업하는 태도

분류번호 : 1506030102_20v4

능력단위 명칭 : 시동장치 정비

능력단위 정의 : 시동장치 정비란 정상적인 엔진시동을 위하여 시동장치의 관련회로와 시동전동기의 상태를 점검·진단하여 고장부위를 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030102_20v4.1 시동장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 시동장치를 점검할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다. 1.4 시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 시동장치에 대한 지식 ㅇ 시동회로, 릴레이, 스위치 점검방법에 관한 지식 ㅇ 유무선 통신 시동장치·단품점검에 관한 지식 【기 술】 ㅇ 유무선 통신 시동장치 고장진단 기술 ㅇ 진단장비를 사용한 점검진단기술 【태 도】 ㅇ 정비지침서에 따라 안전하게 작업 및 수행하는 태도 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도
1506030102_20v4.2 시동장치 수리하기	2.1 시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 교환·수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다. 2.3 시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 시동전동기 구조와 작동원리에 대한 지식 ㅇ 시동회로에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 시동전동기 분해조립기술 ㅇ 회로 구성·점검기술 【태 도】 ㅇ 정비지침서에 따라 안전하게 작업 및 수행하는 태도 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도

변경전

변경후

1506030102_17v3.3 시동장치 교환하기	3.1 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 탈거·조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 작업순서에 대한 기본지식
	【기 술】
	ㅇ 부품교환에 필요한 공구 사용기술 ㅇ 진단장비 사용기술 ㅇ 차종에 따른 시동전동기 분해 및 조립기술 ㅇ 차종에 따른 시동전동기 탈부착 기술
	【태 도】
	ㅇ 작업 후 해당부품 재확인하는 태도 ㅇ 정비지침서의 준수 의지
1506030102_17v3.4 시동장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양·부 판정을 할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 소모전류, 전압강하 측정방법에 대한 지식 ㅇ 시동장치에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ 배선 간 조립상태 확인기술 ㅇ 소모전류, 전압강하 측정기술 ㅇ 정상작동상태 점검기술 ㅇ 진단장비 활용기술
	【태 도】
	ㅇ 안전수칙을 준수하려는 태도

1506030102_120v4.3 시동장치 교환하기	3.1 정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부 를 판단할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 탈거·조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비·공구를 준비 할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 작업순서에 대한 기본지식 【기 술】 ㅇ 부품교환에 필요한 공구 사용기술 ㅇ 진단장비 사용기술 ㅇ 차종에 따른 시동전동기 탈·부착 기술 ㅇ 퓨즈, 릴레이, 인히비터스위치, 클러치페달스위치, 하니스 탈·부착 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 정비지침서에 따라 안전하게 작업하는 태도
1506030102_20v4.4 시동장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양·부 판정을 할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다. 4.4 정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 소모전류, 전압강하 측정방법에 대한 지식 ㅇ 시동장치에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 배선 간 조립상태 확인기술 ㅇ 소모전류, 전압강하 측정기술 ㅇ 정상작동상태 점검기술 ㅇ 진단장비 활용기술 【태 도】 ㅇ 정비지침서에 따라 안전하게 작업하는 태도 ㅇ 정비지침서의 규정값을 확인하는 태도

변경전	변경후
◉ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 시동장치는 시동전동기, 시동릴레이, 퓨즈, 하네스(배선, 커넥터), 배터리, 점화스위치(인히비터스위치) 등을 포함한다. • 시동장치는 배터리 소모전류 및 전압강하량도 측정한다. • 시동장치 검사 시 부하·무부하 검사를 병행 실시한다. • 시동장치 검사 시 관능검사(작동음 포함)를 실시한다. • 유무선 통신 시동장치란 이모빌라이저, 버튼 시동을 포함한다. • 진단장비 사용기술이란 모듈 인식 작업, 통신회로점검, 소모전류/전압강하 측정방법을 포함한다. • 진단장비는 멀티 테스터, 부하테스터, 종합진단기, 비중계, 전류계, 스캐너를 포함한다. • 모듈인식작업은 베리언트코딩을 말한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 부하 테스터 • 멀티 테스터 • 비중계 • 전류계 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너	□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 시동장치는 시동전동기, 시동릴레이, 퓨즈, 하니스(배선, 커넥터), 배터리, 점화스위치(인히비터스위치, 클러치페달스위치) 등을 포함한다. • 시동장치는 배터리 소모전류 및 전압강하량을 측정해야한다. • 시동장치 검사 시 부하·무부하 검사를 병행 실시한다. • 시동장치 검사 시 관능검사(작동음 포함)를 실시한다. • 유무선 통신 시동장치란 이모빌라이저, 버튼 시동을 포함한다. • 진단장비 사용기술이란 모듈 인식 작업, 통신회로점검, 소모전류/전압강하 측정방법을 포함한다. • 진단장비는 멀티 테스터, 부하 테스터, 종합진단기, 비중계, 전류계, 스캐너를 포함한다. • 모듈인식작업은 베리언트코딩(Variant coding)을 말한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 전장회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 부하 테스터 • 멀티 테스터 • 비중계 • 전류계 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너

변경전

변경후

재료

• 교환부품(시동전동기, 시동릴레이, 퓨즈, 하네스(배선, 커넥터), 배터리, 점화스위치, 인히비터스위치)

◉ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 시동장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트	□
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

재료

• 교환부품(시동전동기, 시동릴레이, 퓨즈, 하니스(배선, 커넥터), 배터리, 점화스위치, 인히비터스위치, 클러치페달스위치)

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 시동장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트	□
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

변경전

변경후

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 시동장치 이해 및 작동상태 파악여부

- 정비지침서 준수 여부

- 시동장치 고장원인 파악능력

- 시동장치 고장원인 교환능력

◉ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

◉ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(시동장치 정비)
분류번호	현재	1506030102_17v3
	기존	1506030102_14v2
개발‧개선연도	현재	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V3
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2019-2021

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 시동장치 이해 및 작동상태 파악여부

- 정비지침서 준수 여부 및 보고서 작성능력

- 시동장치 고장원인 파악능력

- 시동장치 고장원인 교환능력

□ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(시동장치 정비)
분류번호	현재	1506030102_20v4
	기존	1506030102_17v3
개발‧개선 연도	현재	2020
	4차	2020
	3차	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V4
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	4차	한국자동차기술인협회
	3차	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2023

□  개발 이력

변경전

변경후

분류번호 : 1506030103_17v3

능력단위 명칭 : 냉·난방장치 정비

능력단위 정의 : 냉·난방장치 정비란 실내적정온도를 유지하기 위하여 흡입 및 토출압력을 측정하고 각 센서의 데이터값과 액추에이터의 작동 여부를 점검·진단 후 냉 ·난방장치를 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030103_17v3.1 냉·난방장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 냉·난방장치를 점검·진단하여 이상유무를 판단할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 냉·난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 세울 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 냉·난방장치 회로도 판독법 ㅇ 냉방 사이클에 대한 이해 ㅇ 냉·난방 제어장치에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 냉·난방장치 작동상태 및 제어장치 / 기계장치 성능점검 기술 ㅇ 센서 입·출력 데이터를 통한 고장진단 기술 ㅇ 온도측정기술 ㅇ 진단장비를 활용한 냉 · 난방장치 진단기술
	【태 도】
	ㅇ 안전사항 준수의지 ㅇ 정확한 성능 검사
1506030103_17v3.2 냉·난방장치 수리하기	2.1 정비지침서에 따라 냉·난방장치를 분석할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 냉·난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 교환·수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 냉 · 난방장치의 장비 사용절차에 대한 이해 ㅇ 냉 · 난방장치 회로도 판독법 ㅇ 냉매 및 냉동오일에 대한 화학적성질 이해
	【기 술】
	ㅇ 냉·난방장치 성능을 진단, 점검하여 수리하는 기술 ㅇ 냉·난방장치의 장비 사용 고장진단 방법 ㅇ 냉·난방장치의 점검조정 검사절차 ㅇ 압축기 수리기술
	【태 도】
	ㅇ 대기환경보존법 준수 의지 ㅇ 안전사항 준수 의지

분류번호 : 1506030103_20v4

능력단위 명칭 : 냉·난방장치 정비

능력단위 정의 : 냉·난방장치 정비란 차량 실내 설정온도를 유지하기 위하여 압축기의 흡입압력과 토출압력을 측정하고 각 센서 데이터값과 액추에이터의 작동 여부를 점검·진단 후 냉 ·난방장치를 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030103_20v4.1 냉·난방장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 냉·난방장치를 점검·진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 냉·난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 세울 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 냉·난방장치 회로도 판독 지식 ㅇ 냉방 사이클에 대한 지식 ㅇ 냉·난방 제어장치에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 냉·난방장치 작동상태 및 제어장치 성능점검 기술 ㅇ 센서 입·출력 데이터를 통한 고장진단 기술 ㅇ 온도측정 기술 ㅇ 진단장비를 활용한 냉 · 난방장치 진단기술 【태 도】 ㅇ 안전사항 준수 태도 ㅇ 정확한 성능 검사 준수 태도
1506030103_20v4.2 냉·난방장치 수리하기	2.1 정비지침서에 따라 냉·난방장치를 분석할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 교환·수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 냉·난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 냉·난방장치의 장비 사용절차에 대한 지식 ㅇ 냉·난방장치 회로도 판독 지식 ㅇ 냉매 및 냉동오일에 대한 화학적 지식 【기 술】 ㅇ 냉·난방장치 성능을 진단, 점검하여 수리하는 기술 ㅇ 냉·난방장치의 장비 사용 및 고장진단 기술 ㅇ 냉·난방장치의 점검조정 검사절차 기술 ㅇ 압축기 수리기술 【태 도】 ㅇ 대기환경보존법 준수 태도 ㅇ 정비지침서에 따라 안전하게 작업하는 태도

변경전

변경후

1506030103_17v3.3 냉·난방장치 교환하기	3.1 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다. 3.2 탈거·조립절차 계획을 수립하여 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 냉·난방장치의 장비 사용절차에 대한 이해 ㅇ 냉·난방장치 회로도 판독법 ㅇ 냉매 및 냉동오일에 대한 화학적성질 이해
	【기 술】
	ㅇ 냉·난방 교환장비 사용기술 ㅇ 냉·난방장치 관련 단품 교환기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 수용하고자 하는 태도 ㅇ 부품교환 시 제작사 규정토크 준수 ㅇ 안전사항 준수의지
1506030103_17v3.4 냉·난방장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 수리 후 냉·난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 냉·난방장치의 성능에 대해 검사를 할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 냉·난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 냉·난방장치 회로도 판독법 ㅇ 냉방 사이클에 대한 이해 ㅇ 자동차 안전기준법 ㅇ 냉 · 난방 제어장치에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 냉·난방장치의 냉각수유출 검사 ㅇ 냉·난방장치의 냉매유출 검사기술 ㅇ 냉·난방장치의 장비 사용기술 ㅇ 에어컨 압력 측정기술 ㅇ 적정온도측정기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하고자 하는 태도 ㅇ 대기환경보존법 준수 의지 ㅇ 성능평가 공정성 유지

1506030103_20v4.3 냉·난방장치 교환하기	3.1 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다. 3.2 탈거·조립절차 계획을 수립하여 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 냉·난방장치의 장비 사용절차에 대한 지식 ㅇ 냉·난방장치 회로도 판독 지식 ㅇ 냉매 및 냉동오일에 대한 화학적 지식 【기 술】 ㅇ 냉·난방장치 교환장비 사용기술 ㅇ 냉·난방장치 관련 단품 교환기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 부품교환 시 제작사 규정토크 준수 태도 ㅇ 정비지침서에 따라 안전하게 작업하는 태도
1506030103_20v4.4 냉·난방장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 수리 후 냉·난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 냉·난방장치의 성능을 검사할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 냉·난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 냉·난방장치 회로도 판독 지식 ㅇ 냉방 사이클에 대한 지식 ㅇ 자동차 안전기준법 지식 ㅇ 냉·난방 제어장치에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 냉·난방장치의 냉각수유출 검사 기술 ㅇ 냉·난방장치의 냉매유출 검사기술 ㅇ 냉·난방장치의 장비 사용기술 ㅇ 에어컨 압력 측정기술 ㅇ 적정온도 측정기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 대기환경보존법 준수 의지 태도 ㅇ 성능평가 공정성 유지 태도

변경전	변경후
◉ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 냉·난방장치는 압축기, 증발기, 응축기, 건조기, 팽창밸브, 냉각팬, 냉매, 블로워모터, 컨트롤러, 퓨즈, 하네스(배선 및 커넥터), 스위치, 냉매파이프, 히터코어, 프리히터, 각종센서 등을 포함한다. • 냉·난방장치는 냉매압력을 측정한다. • 냉·난방장치 검사 시 냉매량을 측정한다. • 냉매 및 냉동오일에 대한 화학적 성질을 이해한다. • 냉매의 기체, 액체 상태 변화를 이해한다. • 진단장비는 압력계, 온도계, 냉매주입기(진공펌프 포함), 멀티 테스터, 가스누설탐지기, 보호안경, 종합진단기, 스캐너를 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 • 대기환경보존법 장비 및 도구 • 냉매주입기(진공펌프 포함) • 압력계 • 에어컨 가스누출탐지기 • 멀티 테스터 • 온도계 • 보호안경 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너	□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 냉·난방장치는 압축기, 증발기, 응축기, 건조기, 팽창밸브, 냉각팬, 냉매, 블로워모터, 컨트롤러, 퓨즈, 하니스(배선 및 커넥터), 스위치, 냉매파이프, 히터코어, 프리히터(Preheater), 각종센서 등을 포함한다. • 냉·난방장치는 냉매압력을 측정한다. • 냉·난방장치 검사 시 냉매량을 측정한다. • 냉매 및 냉동오일에 대한 화학적 성질을 이해한다. • 냉매의 기체, 액체 상태 변화를 이해한다. • 진단장비는 압력계, 온도계, 냉매주입기(진공펌프 포함), 멀티 테스터, 가스누출탐지기, 보호안경, 종합진단기, 스캐너를 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 • 대기환경보존법 장비 및 도구 • 냉매주입기(진공펌프 포함) • 압력계 • 에어컨 가스누출탐지기 • 멀티 테스터 • 온도계 • 보호안경 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너

변경전

변경후

재료

• 냉동 오일

• 교환부품(압축기, 증발기, 응축기, 건조기, 팽창밸브, 냉각팬, 냉매, 블로워모터, 컨트롤러, 퓨즈,
하네스(배선 및 커넥터), 스위치, 냉매파이프, 히터코어, 프리히터, 각종센서)

◉ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 냉·난방장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

재료

• 냉동 오일

• 교환부품(압축기, 증발기, 응축기, 건조기, 팽창밸브, 냉각팬, 냉매, 블로워모터, 컨트롤러, 퓨즈, 하니스(배선 및 커넥터), 스위치, 냉매파이프, 히터코어, 프리히터, 각종센서)

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 냉·난방장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

변경전

변경후

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 냉·난방장치 점검 및 진단여부

- 냉·난방장치 고장원인 진단여부

- 고장원인에 대한 작업 계획 실행 여부

- 냉·난방장치 교환능력

◉ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

◉ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(냉·난방장치 정비)
분류번호	현재	1506030103_17v3
	기존	1506030103_14v2
개발‧개선 연도	현재	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V3
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2019-2021

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 냉·난방장치 점검 및 진단여부

- 냉·난방장치 고장원인 진단여부

- 고장원인에 대한 작업 계획 실행 여부

- 냉·난방장치 교환능력

□ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(냉·난방장치 정비)
분류번호	현재	1506030103_20v4
	기존	1506030103_17v3
개발‧개선 연도	현재	2020
	4차	2020
	3차	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V4
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	4차	한국자동차기술인협회
	3차	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2023

□ 개발 이력

변경전

변경후

분류번호 : 1506030104_17v3

능력단위 명칭 : 전기·전자회로 분석

능력단위 정의 : 전기·전자회로 분석이란 전기·전자회로장치의 정상적인 작동을 위하여 전기회로도를 이해하고 관련부품을 점검·진단하여 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030104_17v3.1 전기·전자회로 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 전기·전자 회로도를 파악하고 관련 회로의 상태를 점검할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 전기·전자 회로를 진단할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 전기·전자 회로도를 이용한 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 판단할 수 있다. 1.4 전기·전자 회로도에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 자동차 전기·전자 특성에 대한 지식 ㅇ 자동차 전기·전자 회로의 판독 및 특성에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ 자동차 전기·전자 진단장비 사용기술 ㅇ 전기·전자 회로도 판독기술
	【태 도】
	ㅇ 고장원인을 종합적이고 논리적으로 해결하려는 태도 ㅇ 단계별 작업공정 준수 의지
1506030104_17v3.2 전기·전자회로 수리하기	2.1 전기회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 전기·전자 회로 수리가능 여부를 판단할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 제조사의 전기·전자 회로도를 이용하여 관련 회로를 수리할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 자동차 전기·전자 회로의 흐름에 대한 이해 ㅇ 회로수리에 필요한 안전사항과 교환계획 수립에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 장비를 활용한 회로 수리 기술 ㅇ 회로 수리에 필요한 공구 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 수리 후 재점검을 통해 정확하게 작업을 확인하는 태도 ㅇ 안전 사항을 고려하여 작업을 실시하려는 태도

분류번호 : 1506030104_20v4

능력단위 명칭 : 전기·전자회로 분석

능력단위 정의 : 전기·전자회로 분석이란 전기·전자회로장치의 정상적인 작동을 위하여 전기 회로도를 이해하고 관련부품을 점검·진단하여 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030104_20v4.1 전기·전자회로 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 전기·전자 회로도를 파악하고 관련 회로의 상태를 점검할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 전기·전자 회로를 진단할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 전기·전자 회로도를 이용한 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 판단할 수 있다. 1.4 전기·전자 회로도에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 자동차 전기·전자 특성에 대한 지식 ㅇ 자동차 전기·전자 회로의 판독 및 특성에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 자동차 전기·전자 진단장비 사용기술 ㅇ 전기·전자 회로도 판독기술 【태 도】 ㅇ 고장원인을 종합적이고 논리적으로 해결하려는 태도 ㅇ 단계별 작업공정 준수 태도
1506030104_20v4.2 전기·전자회로 수리하기	2.1 전기회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 전기·전자 회로 수리가능 여부를 판단할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 제조사의 전기·전자 회로도를 이용하여 관련 회로를 수리할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 자동차 전기·전자 회로의 흐름에 대한 지식 ㅇ 회로수리에 필요한 안전사항과 교환계획 수립에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 장비를 활용한 회로 수리 기술 ㅇ 회로 수리에 필요한 공구 사용 기술 【태 도】 ㅇ 수리 후 재점검을 통해 정확하게 작업을 확인하는 태도 ㅇ 안전 사항을 고려하여 작업을 실시하려는 태도

변경전

변경후

1506030104_17v3.3 전기·전자회로 교환하기	3.1 부품들의 점검·진단 결과에 따라 전기·전자장치 교환 부품을 선정할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 전기·전자 부품의 탈거·조립절차 계획을 수립하여 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 전기·전자 회로를 교환할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 부품 교환 시 필요한 안전사항과 교환계획 수립에 대한 지식 ㅇ 해당 부품들의 전기·전자적 특성에 대한 지식 ㅇ 해당 부품을 포함한 관련 장치에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ 부품 교환에 필요한 공구 사용 기술 ㅇ 장비를 활용한 부품 교환 기술
	【태 도】
	ㅇ 교환 후 재점검을 통해 정확하게 작업을 확인하는 태도 ㅇ 안전 사항을 고려하여 작업을 실시하려는 태도
1506030104_17v3.4 전기·전자회로 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 수리 후, 진단장비를 이용하여 전기·전자 회로를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 전기·전자 장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 수리 후 작동상태를 절차대로 검사할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 자동차 전기·전자 장치의 성능에 대한 지식 ㅇ 자동차 전기·전자 회로도의 검사에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 자동차 전기·전자 진단 및 검사 장비 활용기술
	【태 도】
	ㅇ 검사작업을 단계별로 정확하게 확인하는 태도 ㅇ 안전사항에 대한 준수

1506030104_20v4.3 전기·전자회로 교환하기	3.1 구성부품들의 점검·진단 결과에 따라 전기·전자장치 교환 부품을 선정할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 전기·전자 부품의 탈거·조립절차 계획을 수립하여 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 전기·전자 회로를 교환할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 부품 교환 시 필요한 안전사항과 교환계획 수립에 대한 지식 ㅇ 해당 부품들의 전기·전자적 특성에 대한 지식 ㅇ 해당 부품을 포함한 관련 장치에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 부품 교환에 필요한 공구 사용 기술 ㅇ 장비를 활용한 부품 교환 기술 【태 도】 ㅇ 교환 후 재점검을 통해 정확하게 작업을 확인하는 태도 ㅇ 안전 사항을 고려하여 작업을 실시하려는 태도
1506030104_20v4.4 전기·전자회로 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 수리 후, 진단장비를 이용하여 전기·전자 회로를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 전기·전자 장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 수리 후 작동상태를 절차대로 검사할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 자동차 전기·전자 장치의 성능에 대한 지식 ㅇ 자동차 전기·전자 회로도의 검사에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 자동차 전기·전자 진단 및 검사 장비 활용기술 【태 도】 ㅇ 검사작업을 단계별로 정확하게 확인하는 태도 ㅇ 안전사항에 대한 준수 태도

변경전	변경후
◉ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 전기·전자 회로는 퓨즈, 릴레이, 모터, 하네스(배선 및 커넥터), 액추에이터, 센서를 포함한다. • 제조사의 정비지침서를 이해할 수 있어야 한다. • 진단장비는 멀티 테스터, 종합진단기, 전류계, 스캐너를 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 멀티 테스터 • 전류계 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너 재료 • 교환부품(퓨즈, 릴레이, 모터, 하네스(배선 및 커넥터), 액추에이터, 센서)	□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 전기·전자 회로는 퓨즈, 릴레이, 모터, 하니스(배선 및 커넥터), 액추에이터, 센서를 포함한다. • 제조사의 정비지침서를 이해할 수 있어야 한다. • 진단장비는 멀티 테스터, 종합진단기, 전류계, 스캐너를 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 멀티 테스터 • 전류계 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너 재료 • 교환부품(퓨즈, 릴레이, 모터, 하니스(배선 및 커넥터), 액추에이터, 센서)

변경전

변경후

◉ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 전기·전자회로 분석의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 전기·전자회로 분석의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

변경전

변경후

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 전기·전자 회로도 이해 여부

- 고장원인 분석능력

- 전기·전자회로 교환능력

◉ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

◉ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(전기·전자회로 분석)
분류번호	현재	1506030104_17v3
	기존	1506030104_14v2
개발‧개선 연도	현재	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V3
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2019-2021

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 전기·전자 회로도 이해 여부

- 고장원인 분석능력

- 전기·전자회로 교환능력

□ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(전기·전자회로 분석)
분류번호	현재	1506030104_20v4
	기존	1506030104_17v3
개발‧개선 연도	현재	2020
	4차	2020
	3차	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V4
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	4차	한국자동차기술인협회
	3차	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2023

□ 개발 이력

변경전

변경후

분류번호 : 1506030105_17v3

능력단위 명칭 : 편의장치 정비

능력단위 정의 : 편의장치 정비란 각종 편의장치의 정상적인 작동을 위하여 진단장비를 활용하여 전원 및 컨트롤 모듈을 점검·진단하고 규정값에 맞게 조정, 수리, 교환하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030105_17v3.1 편의장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 편의장치를 점검·진단할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 자동차 안전기준법 ㅇ 정비지침서에 대한 이해 ㅇ 편의장치 회로도 판독에 대한 이해 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 전압 및 전류 데이터를 비교분석 이상 유무를 판단하는 기술 ㅇ 편의장치의 정비를 위한 장비활용기술 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 수용하는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 의지

분류번호 : 1506030105_20v4

능력단위 명칭 : 편의장치 정비

능력단위 정의 : 편의장치 정비란 각종 편의장치의 정상적인 작동을 위해 진단장비를 활용하여 전원 및 컨트롤 모듈을 점검·진단하고 규정값에 맞게 조정, 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030105_20v4.1 편의장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 편의장치를 점검·진단할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 자동차 안전기준법에 대한 지식 ㅇ 정비지침서에 대한 지식 ㅇ 편의장치 회로도 판독 지식 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 전압 및 전류 데이터를 비교분석 후 이상 유무를 판단하는 기술 ㅇ 편의장치의 정비를 위한 장비활용기술 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 정비지침서에 따라 안전하게 작업하는 태도

변경전

변경후

1506030105_17v3.2 편의장치 조정하기	2.1 정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ BCM입·출력신호에 대한 이해 ㅇ 각각의 편의장치 회로도 판독에 대한 이해 ㅇ 정비지침서에 대한 이해 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 전압·전류 & 데이터를 비교분석 이상유무 판단기술 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 편의장치의 점검, 조정기술 ㅇ 편의장치의 정비를 위한 장비활용기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 의지
1506030105_17v3.3 편의장치 수리하기	3.1 정비지침서에 따라 편의장치회로도를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 각각의 편의장치 회로도 판독에 대한 이해 ㅇ 정비지침서에 대한 이해 ㅇ 통신네트워크 장치에 대한 이해 ㅇ 편의장치 작동원리에 대한 이해 ㅇ 편의장치 측정 장비의 사용법 대한 이해 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 편의장치를 점검․ 진단하여 전압 및 전류 데이터를 비교분석 이상유무 판단 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업 ㅇ 편의장치의 수리 기술 ㅇ 편의장치의 정비를 위한 장비활용
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 정비지침서 준수 의지

1506030105_20v4.2 편의장치 조정하기	2.1 정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ BCM 입·출력 신호에 대한 지식 ㅇ 각각의 편의장치 회로도 판독 지식 ㅇ 정비지침서에 대한 지식 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 전압·전류 & 데이터 비교분석 후 이상유무 판단기술 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 편의장치의 점검, 조정기술 ㅇ 편의장치의 정비를 위한 장비활용기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 준수 태도 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 작업 태도
1506030105_20v4.3 편의장치 수리하기	3.1 정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 각각의 편의장치 회로도 판독에 대한 지식 ㅇ 정비지침서에 대한 지식 ㅇ 통신네트워크 장치에 대한 지식 ㅇ 편의장치 작동원리에 대한 지식 ㅇ 편의장치 측정 장비의 사용법 대한 지식 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 편의장치를 점검·진단하여 전압 및 전류 데이터를 비교분석 이상유무 판단 기술 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 편의장치의 수리 기술 ㅇ 편의장치의 정비를 위한 장비활용 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 준수 태도 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 작업 태도

변경전

변경후

1506030105_17v3.4 편의장치 교환하기	4.1 부품들의 점검·진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 편의장치의 탈거·조립절차 계획을 수립할 수 있다. 4.3 편의장치 관련 부품들의 점검·진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 회로도 판독에 대한 이해 ㅇ 정비지침서에 대한 이해 ㅇ 편의장치 작동원리에 대한 이해 ㅇ 편의장치 측정 장비 사용법에 대한 이해 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업에 대한 ㅊ
	【기 술】
	ㅇ 편의장치 단품교환 기술 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업 ㅇ 편의장치의 교환 기술 ㅇ 편의장치의 정비를 위한 장비활용
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 정비지침서 준수 의지
1506030105_17v3.5 편의장치 검사하기	5.1 정비지침서에 따른 작업결과에 대하여 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다. 5.2 정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다. 5.3 정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 각각의 편의장치 회로도 판독 ㅇ 고객의 요구서를 파악 ㅇ 원가분석 & 전산업무 ㅇ 자동차 안전기준법 ㅇ 자동차 전기·전자 기초원리 ㅇ 제조회사 해당차량의 정비지침서 ㅇ 편의장치 정비계획수립 소요 부품, 금액, 시간 산출 ㅇ 편의장치 측정 장비 관련 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업
	【기 술】
	ㅇ 편의장치를 점검 · 진단하여 전압 및 전류 데이터를 비교분석 이상유무 판단 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업 ㅇ 편의장치의 검사 기술 ㅇ 편의장치의 점검, 조정 ㅇ 편의장치의 정비를 위한 장비 활용
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 정비지침서 준수 의지

1506030105_20v4.4 편의장치 교환하기	4.1 편의장치 부품들의 점검·진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 편의장치의 탈거·조립절차 계획을 수립할 수 있다. 4.3 편의장치 관련 부품들의 점검·진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 각각의 편의장치 회로도 판독에 대한 지식 ㅇ 정비지침서에 대한 지식 ㅇ 편의장치 작동원리에 대한 지식 ㅇ 편의장치 측정 장비 사용법에 대한 지식 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 편의장치 단품교환 기술 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 편의장치의 교환 기술 ㅇ 편의장치의 정비를 위한 장비활용 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 준수 태도 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 작업 태도
1506030105_20v4.5 편의장치 검사하기	5.1 정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다. 5.2 정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다. 5.3 정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 각각의 편의장치 회로도 판독 지식 ㅇ 고객의 요구서를 파악 지식 ㅇ 자동차 안전기준법 지식 ㅇ 자동차 전기·전자 기초원리 지식 ㅇ 제조회사 해당차량의 정비지침서에 대한 지식 ㅇ 편의장치 측정 장비 관련 지식 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업 지식 【기 술】 ㅇ 편의장치를 점검․진단하여 전압 및 전류 데이터 비교분석 후 이상유무 판단 기술 ㅇ 편의장치의 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 편의장치의 검사 기술 ㅇ 편의장치의 점검․조정 기술 ㅇ 편의장치의 정비를 위한 장비 활용 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 준수 태도 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 작업 태도

변경전	변경후
◉ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 편의장치는 퓨즈, 릴레이, 액추에이터, 하네스(배전 및 커넥터), 센서를 포함한다. • 편의장치 정비지침서를 이해할 수 있어야 한다. • 편의장치란 계기판, IMS, 음성인식, 경보장치, 네비게이션, ACCS, 주행안전장치, 와이퍼, 선루프시스템, 메모리 시트 시스템, 시트히팅 및 통풍 시스템을 포함한다. • 편의장치의 점검, 조정이란 ACCS내의 레이더 센서 영점조정기술, 와이퍼 정위치 조정기술, 윈도우 초기화 기술을 말한다. • 진단장비란 멀티 테스터, 종합진단기, 전류계, 스캐너를 포함한다. • BCM는 Body Control Module 의 약자이다. • IMS는 Integrated Memory System의 약자이며, 운전자세 메모리 시스템(운전석 메모리 시스템)이다. • ACCS는 Adaptive Climate Control System의 약자로, 공기정화장치이다. • 모듈 인식 작업은 베리언트 코딩을 말한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 멀티 테스터 • 전류계 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너	□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 편의장치는 퓨즈, 릴레이, 액추에이터, 하니스(배전 및 커넥터), 센서를 포함한다. • 편의장치 정비지침서를 이해할 수 있어야 한다. • 편의장치란 계기판(Cluster), IMS, 음성인식, 경보장치, 네비게이션, ACCS, 주행안전장치, 와이퍼, 선루프시스템, 냉난방 통풍 시트 시스템을 포함한다. • 편의장치의 점검, 조정이란 와이퍼 정위치 조정기술, 윈도우 초기화 기술을 말한다. • 진단장비란 멀티 테스터, 종합진단기, 전류계, 스캐너를 포함한다. • BCM는 Body Control Module의 약자이다. • IMS는 Integrated Memory System의 약자이며, 운전자세 메모리 시스템(운전석 메모리 시스템)이다. • 모듈 인식 작업은 베리언트 코딩을 말한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 멀티 테스터 • 전류계 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너

변경전

변경후

재료

• 교환부품(계기판, IMS, 음성인식, 경보장치, 네비게이션, ACCS, 자동주차장치, 와이퍼, 퓨즈, 릴레이, 엑추에이터, 하네스, 센서)

◉ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 편의장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

재료

• 교환부품(계기판(Cluster), IMS, 음성인식, 경보장치, 네비게이션, 자동주차장치, 와이퍼, 퓨즈, 릴레이, 엑추에이터, 하니스, 센서)

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 편의장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

변경전

변경후

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 편의장지 회로 점검 능력

- 고장원인 분석능력

- 고장요소 판단 능력

◉ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

◉ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(편의장치 정비)
분류번호	현재	1506030105_17v3
	기존	1506030105_14v2
개발‧개선 연도	현재	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V3
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2019-2021

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 편의장지 회로 점검 능력

- 고장원인 분석능력

- 고장요소 판단 능력

□  직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

□ 개발이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(편의장치 정비)
분류번호	현재	1506030105_20v4
	기존	1506030105_17v3
개발‧개선 연도	현재	2020
	4차	2020
	3차	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V4
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	4차	한국자동차기술인협회
	3차	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2023

변경전

변경후

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030106_17v3.1 등화장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 등화장치를 점검·진단할 수 있다. 1.2 등화장치 회로도에 따라 점검, 진단하여 고장요소를 파악할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ BCM, IPM장치에 대한 이해 ㅇ 등화장치 회로의 이해 ㅇ 등화장치의 작동원리에 대한 이해 ㅇ 자동차 등화장치 구조에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ BCM, IPM장치 진단기술 ㅇ 등화장치 회로도 판독 기술 ㅇ 진단장비 활용기술
	【태 도】
	ㅇ 고장진단을 체계적으로 판단할 수 있는 논리적 태도 ㅇ 단계별 작업공정 준수 의지
1506030106_17v3.2 등화장치 수리하기	2.1 정비지침서에 따라 등화장치 진단·점검장비를 선택할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 등화장치를 규정값으로 조정할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 등화장치 회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 규정값으로 조정하는 과정에서 필요한 종합적 판단과 이해 ㅇ 등화장치의 전기·전자적 특성에 대한 지식 ㅇ 자동차 등화장치 관련 법규에 대한 지식 ㅇ 자동차 등화장치 회로에 대한 이해 ㅇ 자동차 안전관리법 ㅇ 차종별 제품규격에 대한 이해 ㅇ 회로수리에 필요한 안전사항·관련 법규에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ 관련 외장부품 탈·부착 기술 ㅇ 등화장치 조정에 필요한 공구사용 기술 ㅇ 장비를 활용한 회로 수리 기술 ㅇ 진단장비를 활용한 조정기술 ㅇ 회로 수리에 필요한 공구 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 수리 후 재점검을 통해 정확하게 작업을 확인하는 태도 ㅇ 안전 사항을 고려하여 작업을 실시하려는 태도 ㅇ 자동차 안전관리법의 준수 의지 ㅇ 작업을 단계별로 정확하게 진행하는 태도

분류번호 : 1506030106_17v3

능력단위 명칭 : 등화장치 정비

능력단위 정의 : 등화장치정비란 등화장치의 정상적인 작동을 위하여 등화장치를 점검·진단하여 문제의 부분을 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030106_20v4.1 등화장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 등화장치를 점검·진단할 수 있다. 1.2 등화장치 회로도에 따라 점검․ 진단하여 고장요소를 파악할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ BCM, IGPM장치에 대한 지식 ㅇ 등화장치 회로의 지식 ㅇ 등화장치의 작동원리에 대한 지식 ㅇ 자동차 등화장치 구조에 대한 지식 【기 술】 ㅇ BCM, IGPM장치 진단기술 ㅇ 등화장치 회로도 판독 기술 ㅇ 진단장비 활용기술 【태 도】 ㅇ 고장진단을 체계적으로 판단할 수 있는 논리적 태도 ㅇ 장치에 따른 단계별 작업공정 준수 태도
1506030106_20v4.2 등화장치 수리하기	2.1 정비지침서에 따라 등화장치 진단·점검용 장비를 선택할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 등화장치를 규정값으로 조정할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 등화장치 회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 규정값으로 조정하는 과정에서 필요한 종합적 판단 지식 ㅇ 등화장치의 전기·전자적 특성에 대한 지식 ㅇ 자동차 등화장치 관련 법규에 대한 지식 ㅇ 자동차 등화장치 회로에 대한 지식 ㅇ 자동차 안전관리법 지식 ㅇ 차종별 제품규격에 대한 지식 ㅇ 등화장치 회로수리에 필요한 안전사항과 관련 법규에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 관련 외장부품 탈·부착 기술 ㅇ 등화장치 조정에 필요한 공구사용 기술 ㅇ 장비를 활용한 회로 수리 기술 ㅇ 진단장비를 활용한 조정기술 ㅇ 회로 수리에 필요한 공구 사용 기술 【태 도】 ㅇ 수리 후 재점검을 통해 정확하게 작업을 확인하는 태도 ㅇ 안전 사항을 고려하여 작업을 실시하려는 태도 ㅇ 자동차 안전관리법의 준수 의지 ㅇ 작업을 단계별로 정확하게 진행하는 태도

분류번호 : 1506030106_20v4

능력단위 명칭 : 등화장치 정비

능력단위 정의 : 등화장치정비란 등화장치의 정상적인 작동을 위해 등화장치를 점검·진단하여 문제의 부분을 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

변경전

변경후

1506030106_17v3.3 등화장치 교환하기	3.1 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 탈거·조립절차 계획을 수립하여 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 관련 법규·지식과 안전절차를 준수하며 분해, 조립 순서에 맞게 교환 할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 부품 교환에 관련된 법규 및 안전사항 대한 이해 ㅇ 차종별 제품규격에 대한 이해 ㅇ 해당 부품의 전기·전자적 특성에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ 부품 교환에 필요한 공구 사용 기술 ㅇ 장비를 활용한 부품 교환 기술 관련 외장부품 탈부착기술
	【태 도】
	ㅇ 교환 후 재점검을 통해 원활하게 작업을 확인하는 태도 ㅇ 안전 사항을 고려하여 작업을 실시하려는 태도
1506030106_17v3.4 등화장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 측정기·육안으로 등화장치를 검사할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 측정기·육안으로 등화장치 양·부를 판정할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 등화장치의 검사를 통해 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 자동차 등화장치 관련 법규에 대한 지식 ㅇ 자동차 등화장치 측정 및 검사 관련 지식
	【기 술】
	ㅇ 자동차 등화장치 검사관련 장비 활용기술
	【태 도】
	ㅇ 검사작업을 단계별로 확인하는 태도 ㅇ 안전사항에 대한 준수

1506030106_20v4.3 등화장치 교환하기	3.1 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 탈거·조립절차 계획을 수립하여 장비와 공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 관련 법규와 안전절차를 준수하여 분해·조립 순서에 맞게 교환 할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 부품 교환에 관련된 법규 및 안전사항 대한 지식 ㅇ 차종별 제품규격에 대한 지식 ㅇ 해당 부품의 전기·전자적 특성에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 부품 교환에 필요한 공구 사용 기술 ㅇ 장비를 활용한 부품 교환 기술 관련 외장부품 탈·부착 기술 【태 도】 ㅇ 교환 후 재점검을 통해 원활하게 작업을 확인하는 태도 ㅇ 안전 사항을 고려하여 작업을 실시하려는 태도
1506030106_20v4.4 등화장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치를 검사할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치의 양·부를 판정할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 등화장치의 검사를 통해 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 자동차 등화장치 관련 법규에 대한 지식 ㅇ 자동차 등화장치 측정 및 검사 관련 지식 【기 술】 ㅇ 자동차 등화장치 검사관련 장비 활용기술 【태 도】 ㅇ 검사작업을 단계별로 확인하는 태도 ㅇ 안전사항에 대한 준수 태도

변경전	변경후
◉ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 등화장치는 퓨즈, 릴레이, 액추에이터, 전구, 하네스(배선 및 커넥터), 센서 등을 포함한다. - 전구 : 일반전구, LED, HID, 할로겐전구 • 등화장치 정비지침서를 이해할 수 있어야 한다. • 등화장치 관련 법규를 이해할 수 있어야 한다. • IPM는 Intelligent Power Module 의 약자이다. • BCM는 Body Control Module 의 약자이다. • SHBA는 Smart High Beam Assist 약자이다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 안전기준(등화장치) • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 전조등시험기 • 멀티 테스터 • 전류계 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너 재료 • 교환부품(퓨즈, 릴레이, 액추에이터, 전구, 하네스(배선 및 커넥터), 센서)	□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 등화장치는 퓨즈, 릴레이, 액추에이터, 전구, 하니스(배선 및 커넥터), 센서 등을 포함한다. - 전구 : 백열전구, LED, HID, 텅스텐 (할로겐전구) • 등화장치 정비지침서를 이해할 수 있어야 한다. • 등화장치 관련 법규를 이해할 수 있어야 한다. • IPM는 Intelligent Power Module의 약자이다. • IGPM은 Integrated Gateway Power Control Module의 약자이다. • BCM는 Body Control Module의 약자이다. • SHBA는 Smart High Beam Assist의 약자이다. • HBA는 High Beam Assist의 약자이다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 안전기준(등화장치) • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 전조등시험기 • 멀티 테스터 • 전류계 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 • 스캐너 재료 • 교환부품(퓨즈, 릴레이, 액추에이터, 전구, 하니스(배선 및 커넥터), 센서)

변경전

변경후

◉ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 등화장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 등화장치 점검 능력

- 고장원인 파악 능력

- 등화장치 조정 능력

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 등화장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 등화장치 점검 능력

- 고장원인 파악 능력

- 등화장치 조정 능력

변경전

변경후

◉ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

◉ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(등화장치 정비)
분류번호	현재	1506030106_17v3
	기존	1506030106_14v2
개발‧개선 연도	현재	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V3
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2019-2021

□ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

□ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(등화장치 정비)
분류번호	현재	1506030106_20v4
	기존	1506030106_17v3
개발‧개선 연도	현재	2020
	4차	2020
	3차	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V4
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	4차	한국자동차기술인협회
	3차	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2023

변경전

변경후

분류번호 :1506030107_17v3

능력단위 명칭 : 주행안전장치 정비

능력단위 정의 : 주행안전장치 정비란 주행안전장치의 특성을 이해하고, 각 센서의 입력값과 출력값을 측정하고 측정된 입·출력값이 규정값 범위인지 여부를 비교 분석 후 컨트롤 모듈 및 작동모듈의 점검·진단 및 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030107_17v3.1 주행안전장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 각각의 안전장치 회로도 판독 ㅇ 정비지침서에 대한 이해 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업에 대한 이해 ㅇ 주행안전장치 장치에 대한 이해 ㅇ 진단장비를 활용한 고장코드에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 수리과정 중 발생된 고장코드 판독·소거기술 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 진단장비를 활용한 점검진단 기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 의지

분류번호 :1506030107_20v4

능력단위 명칭 : 주행안전장치 정비

능력단위 정의 : 주행안전장치 정비란 주행안전장치의 특성을 이해하여, 각 센서의 입력값과 출력값을 측정하고 측정된 입·출력값이 규정값 범위인지 여부를 비교·분석 후 컨트롤 모듈 및 작동모듈의 점검·진단 및 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030107_20v4.1 주행안전장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 주행안전장치 회로도 판독 지식 ㅇ 주행안전장치 정비지침서 지식 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업에 대한 지식 ㅇ 주행안전장치 기술 및 개발 동향에 대한 지식 ㅇ 진단장비를 활용한 고장코드에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 수리과정 중 발생된 고장코드 판독·소거 기술 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 진단장비를 활용한 점검·진단 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 준수 태도 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 작업 태도

변경전

변경후

1506030107_17v3.2 주행안전장치 수리하기	2.1 정비지침서에 따라 진단장비·관련회로도를 분석하여 고장요소를 파악할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 진단장비·관련회로도를 수리할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 수리 후 정상 작동상태를 확인할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 안전장치 회로도 판독 ㅇ 자동차 전기·전자 기초원리 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업 ㅇ 주행안전장치 측정 장비 관련
	【기 술】
	ㅇ 관련센서 교환 시 영점조정기술 ㅇ 주행안전장치 관련 회로 수리기술 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 주행안전장치 수리기술 ㅇ 주행안전장치 정비를 위한 장비 활용 ㅇ 주행안전장치를 점검·진단하여 데이터를 비교분석 이상 유무 판단
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 의지
1506030107_17v3.3 주행안전장치 교환하기	3.1 정비지침서에 따라 필요 장비를 준비할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 관련 작업 후 영점보정을 실시할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품이 규정값이 되도록 조정할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 각각의 안전장치 회로도 판독 ㅇ 자동차 전기·전자 기초원리 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 주행안전장치 측정 장비 관련
	【기 술】
	ㅇ 관련센서 교환 시 영점조정 기술 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 주행안전장치 점검, 조정 ㅇ 주행안전장치 정비를 위한 장비활용 ㅇ 주행안전장치를 점검·진단하여 데이터를 비교분석 이상 유무 판단
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 의지

1506030107_20v4.2 주행안전장치 수리하기	2.1 정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 주행안전장치 회로도 판독 지식 ㅇ 자동차 전기·전자 기초원리 지식 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업에 대한 지식 ㅇ 주행안전장치 측정 장비에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 관련센서 교환 시 영점조정 기술 ㅇ 주행안전장치 관련 회로 수리 기술 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 주행안전장치 정비를 위한 장비 활용 기술 ㅇ 주행안전장치를 점검·진단하여 데이터를 비교분석 후 이상 유무 판단 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 준수 태도 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 작업 태도
1506030107_20v4.3 주행안전장치 교환하기	3.1 정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 주행안전장치 회로도 판독 지식 ㅇ 자동차 전기·전자 기초원리 지식 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업에 대한 지식 ㅇ 주행안전장치 측정 장비에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 관련센서 교환 시 영점조정 기술 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 주행안전장치 점검 및 조정 기술 ㅇ 주행안전장치 정비를 위한 장비활용 기술 ㅇ 주행안전장치를 점검·진단하여 데이터를 비교분석 후 이상 유무 판단 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 준수 태도 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 작업 태도

변경전

변경후

1506030107_17v3.4 주행안전장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 안전장치를 검사하고 양·부를 판정할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 수리 후 안전장치를 검사하여 작업결과를 분석할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 작업완료 후 주행 중 안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 각각의 주행안전장치 회로도 판독 ㅇ 자동차 전기·전자 기초원리 ㅇ 정비지침서의 이해 ㅇ 주행안전장치 관련 법규에 대한 이해 ㅇ 주행안전장치 관련 제어장치에 대한 이해 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업에 대한 지식 ㅇ 주행안전장치 측정 장비에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ 주행안전장치를 점검·진단하여 데이터를 비교분석 이상유무 판단 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업 ㅇ 주행안전장치 검사 기술 ㅇ 주행안전장치 정비를 위한 장비 활용 ㅇ 주행테스트기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 의지

1506030107_20v4.4 주행안전장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양·부를 판정할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 주행안전장치 회로도 판독 지식 ㅇ 자동차 전기·전자 기초원리 지식 ㅇ 주행안전장치 정비지침서에 대한 지식 ㅇ 주행안전장치 관련 법규에 대한 지식 ㅇ 주행안전장치 관련 제어장치에 대한 지식 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업에 대한 지식 ㅇ 주행안전장치 정비를 위한 장비 지식 【기 술】 ㅇ 주행안전장치를 점검·진단하여 데이터를 비교·분석 후 이상유무 판단 기술 ㅇ 주행안전장치 모듈 인식 작업 기술 ㅇ 주행안전장치 검사 기술 ㅇ 주행안전장치 정비를 위한 장비 활용 기술 ㅇ 주행테스트 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 공정한 성능검사 준수 태도 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 작업 태도

변경전	변경후
◉ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 안전장치는 퓨즈, 릴레이, 액추에이터, 하네스(배선 및 커넥터), 센서를 포함한다. • 안전장치 정비지침서를 이해할 수 있어야 한다. • 모듈 인식 작업은 베리언트코딩을 말한다. • 주행안전장치 장치는 LDWS(Lane Departure Warning System), BSW(Blind Spot Warning), 전후방주차보조시스템(UltrasonicParkAssist),전방충돌경고시스템(ForwardCollisionAlert),후측방경고시스템(RearCrossTrafficAlert),차선변경경고시스템(LaneChangeAlert),전방자동브레이킹시스템(FrontAutomaticBraking),자동주차보조시스템(AutomaticParkAssist),저속전방자동브레이킹(LowSpeedFrontAutomaticBraking),차선이탈경고시스템(LaneDepartureWarning),차선유지보조시스템(LaneKeepAssist),지능형어댑티브크루즈제어(AdaptiveCruiseControl),전방보행자브레이킹(FrontPedestrianBraking),사각지대경고(SideBlindZoneAlert)를 포함한다. • 영점조정이란 기준점을 잡는 작업을 말한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 멀티 테스터 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 재료 • 교환부품(퓨즈, 릴레이, 액추에이터, 하네스(배선 및 커넥터), 센서)	□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 주행안전장치는 퓨즈, 릴레이, 액추에이터, 하니스(배선 및 커넥터), 센서, ECM을 포함한다. • 주행안전장치의 정비지침서를 이해할 수 있어야 한다. • 모듈 인식 작업은 베리언트코딩(Variant Coding)을 말한다. • 주행안전장치는 차선이탈경고시스템(Lane Departure Warning), 사각지대경고시스템(Blind Spot Warning), 전후방주차보조시스템(Ultrasonic Park Assist), 전방충돌경고시스템(Forward Collision Alert), 후측방경고시스템(Rear Cross Traffic Alert), 차선변경경고시스템(Lane Change Alert), 전방자동브레이킹시스템(Front Automatic Braking), 자동주차보조시스템(Automatic Park Assist), 저속전방자동브레이킹시스템(Low Speed Front Automatic Braking), 차선유지보조시스템(Lane Keep Assist), 지능형어댑티브크루즈제어시스템(Adaptive Cruise Control), 전방보행자브레이킹시스템(Front Pedestrian Braking)를 포함한다. • 영점조정이란 기준점을 잡는 작업을 말한다. 자료 및 관련 서류 • 고객동의서 • 자동차 제조업체의 정비지침서 및 회로도 • 작업공정도 • 작업지시서 • 점검정비 내역서, 견적서 장비 및 도구 • 멀티 테스터 • 수공구, 전동공구, 에어공구 • 분해조립용 특수공구 • 종합진단기 재료 • 교환부품(퓨즈, 릴레이, 액추에이터, 하니스(배선 및 커넥터), 센서)

변경전

변경후

◉ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 주행안전장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 주행안전장치 특성 파악 여부

- 관련 부품 및 진단장비 파악 능력

- 고장원인 파악 능력

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 주행안전장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 주행안전장치 특성 파악 여부

- 관련 부품 및 진단장비 파악 능력

- 고장원인 파악 능력

변경전

변경후

◉ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

◉ 개발 이력

직무명(능력단위명)		자동차 전기·전자장치정비
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(주행안전장치 정비)
분류번호	현재	1506030107_17v3
	기존	1506030107_14v2
개발‧개선 연도	현재	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V3
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2019-2021

□ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
4	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
5	자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력

□ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(주행안전장치 정비)
분류번호	현재	1506030107_20v4
	기존	1506030107_17v3
개발‧개선 연도	현재	2020
	4차	2020
	3차	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V4
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	4차	한국자동차기술인협회
	3차	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2023

변경전

변경후

분류번호 : 1506030108_17v3

능력단위 명칭 : 네트워크통신장치 정비

능력단위 정의 : 네트워크통신장치정비란 각 네트워크 통신장치의 특성을 이해하고, 전자제어 모듈간의 원활한 통신을 위하여 통신과 관련된 배선 및 장치를 점검·진단 및 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030108_17v3.1 네트워크통신장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 통신별 장치·네트워크 특성·작동상태를 파악할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 네트워크 통신장치를 점검·진단할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다. 1.4 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 차량 네트워크 기초 지식 이해 ㅇ 통신 파형 분석 ㅇ 통신 프레임 구조 이해
	【기 술】
	ㅇ DTC 분석을 통한 응용 진단 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 논리적 사고하는 태도 ㅇ 분석적 사고하는 태도
1506030108_17v3.2 네트워크통신장치 수리하기	2.1 네트워크 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 단선·단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따른 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 각 모듈의 데이터 처리 프로세스 이해 ㅇ 네트워크 기본 지식 이해 ㅇ 회로도 판독 지식
	【기 술】
	ㅇ 전자회로 수리 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 논리적인 태도

분류번호 : 1506030108_20v4

능력단위 명칭 : 네트워크통신장치 정비

능력단위 정의 : 네트워크통신장치 정비란 각 네트워크통신장치의 특성을 이해하고, 전자제어 모듈간의 원활한 통신을 위하여 통신과 관련된 배선 및 장치를 점검·진단 및 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030108_20v4.1 네트워크통신장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검·진단할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다. 1.4 정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 네트워크통신장치 정비지침서에 대한 지식 ㅇ 차량 네트워크 기초 지식 ㅇ 통신 파형 분석 지식 ㅇ 통신 프레임 구조 지식 【기 술】 ㅇ DTC 분석을 통한 응용 진단 기술 ㅇ 진단장비를 활용한 점검·진단 기술 【태 도】 ㅇ 논리적으로 사고하는 태도 ㅇ 분석적으로 사고하는 태도
1506030108_20v4.2 네트워크통신장치 수리하기	2.1 네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 단선·단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 각 모듈의 데이터 프로세스 지식 ㅇ 네트워크통신의 기본 지식 ㅇ 네트워크통신장치 회로도 판독 지식 【기 술】 ㅇ 전기·전자회로 수리 기술 ㅇ 네트워크통신장치 정비를 위한 장비 활용 기술 【태 도】 ㅇ 논리적으로 사고하는 태도 ㅇ 분석적으로 사고하는 태도

변경전

변경후

1506030108_17v3.3 네트워크통신장치 교환하기	3.1 관련 부품들의 점검·진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 탈거·조립절차 계획을 수립하여 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 이상부품들의 단품을 교환할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 정비지침서 및 회로도의 이해 ㅇ 통신라인 시스템에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 배선 결선, 교환·관련 단품의 분해 조립 기술 ㅇ 특수공구 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 교환할 부품을 결정하는 정확한 판단력 필요 ㅇ 배선 수리시 안전사고에 대한 주의력 필요
1506030108_17v3.4 네트워크통신장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양·부를 판정할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 네트워크통신장치 작동상태를 확인할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 네트워크 장치의 제어 로직 이해 ㅇ 유무선 통신장치에 대한 이해 ㅇ 네트워크 지식
	【기 술】
	ㅇ 제어 알고리즘 이해를 통한 검사 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술(전압, 파형 주기)
	【태 도】
	ㅇ 공정한 성능평가 의지 ㅇ 성실한 자세 필요

1506030108_20v4.3 네트워크통신장치 교환하기	3.1 관련 부품들의 점검·진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 탈거·조립절차 계획을 수립하여 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 네트워크통신장치의 정비지침서 및 회로도 지식 ㅇ 통신라인 시스템에 대한 지식 【기 술】 ㅇ 배선 결선, 부품 교환, 관련 단품의 분해 조립 기술 ㅇ 특수공구 사용 기술 【태 도】 ㅇ 교환할 부품을 결정하는 정확한 판단력 ㅇ 배선 수리 시 안전사고에 대한 주의력
1506030108_20v4.4 네트워크통신장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양·부를 판정할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 네트워크통신장치의 제어 로직 지식 ㅇ 유무선 네트워크통신장치에 대한 지식 ㅇ 네트워크통신의 지식 【기 술】 ㅇ 제어 알고리즘 이해를 통한 검사 기술 ㅇ 네트워크통신장치 정비를 위한 장비 사용 기술 【태 도】 ㅇ 공정한 성능검사 준수 태도 ㅇ 성실한 자세

변경전	변경후
◉ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • DTC(Diagnosis Trouble Code)란 자동차 고장 진단시 스캐너가 읽어서 고장이나 상태를 표시해주는 코드표이다. • DTC 분석을 통한 응용 진단 기술이란 통신선 단선, 단락 및 전원, 접지측 단선,단락 및 고장회로 추적 기술을 말한다. • 진단장비는 종합진단기, 멀티 테스터, 다이오드형 테스트 램프, 스캐너를 말한다. • 특수공구란 Line repair tool을 말한다. • ECM란 Electronic Control Module의 약자이다. • 차량 네트워크 기본 지식이란 CAN, LIN, K-LINE, KWP2000에 대한 것을 말한다. 자료 및 관련 서류 • 작업설명서 • 정비지침서 • 회로도 장비 및 도구 • 멀티 테스터 • 다이오드형 테스트 램프 • 특수공구 • 납땜공구 • 종합진단기 • 스캐너 재료 • 배선, 커넥터, 다이오드, 열수축 튜브, 납	□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • DTC(Diagnosis Trouble Code)란 자동차 고장 진단시 스캐너가 읽어서 고장이나 상태를 표시해주는 코드표이다. • DTC 분석을 통한 응용 진단 기술이란 통신선 단선, 단락 및 전원, 접지측 단선, 단락 및 고장회로 추적 기술을 말한다. • 진단장비는 종합진단기, 멀티 테스터, 다이오드형 테스트 램프, 스캐너를 말한다. • 특수공구란 Line repair tool을 말한다. • ECM란 Electronic Control Module의 약자이다. • 차량 네트워크 기본 지식이란 CAN, LIN, K-LINE, KWP2000에 대한 것을 말한다. 자료 및 관련 서류 • 작업설명서 • 정비지침서 • 회로도 장비 및 도구 • 멀티 테스터 • 다이오드형 테스트 램프 • 특수공구 • 납땜공구 • 종합진단기 • 스캐너 재료 • 배선, 커넥터, 다이오드, 열수축 튜브, 납

변경전

변경후

◉ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 네트워크통신장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 네트워크 특성 파악 여부

- 고장원인 분석능력

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 네트워크통신장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 네트워크통신장치 특성 파악 여부

- 고장원인 분석능력

변경전

변경후

◉ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
2	의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
3	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
4	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
5	직업윤리	근로윤리, 공동체 윤리

◉ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(네트워크통신장치 정비)
분류번호	현재	1506030108_17v3
	기존	1506030108_14v2
개발‧개선 연도	현재	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V3
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2019-2021

□ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
2	의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
3	수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력
4	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
5	직업윤리	근로윤리, 공동체 윤리

□ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(네트워크통신장치 정비)
분류번호	현재	1506030108_20v4
	기존	1506030108_17v3
개발‧개선 연도	현재	2020
	4차	2020
	3차	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V4
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	4차	한국자동차기술인협회
	3차	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2023

변경전

변경후

분류번호 : 1506030109_17v3

능력단위 명칭 : 하이브리드 고전압장치 정비

능력단위 정의 : 하이브리드 고전압장치정비란 HEV차량의 고전압장치의 에너지 흐름을 파악하여 각 작동모듈별 관련된 장치의 점검·진단을 하여 관련 부품을 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030109_17v3.1 하이브리드 전기장치 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 하이브리드 전기장치·작동상태를 파악할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 세부점검 목록 확인·진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 정비 시 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 작업을 수행할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ HEV 공조 장치 제어에 대한 지식 ㅇ HEV 모터 장치에 대한 지식 ㅇ 고전압 배터리 장치 및 BMS에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ DTC(Diagnosis Trouble Code)응용 진단 기술 ㅇ 네트워크 진단 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전 및 관련 정비지침서 준수
1506030109_17v3.2 하이브리드 전기장치 수리하기	2.1 전기회로도에 따라 하이브리드 전기장치를 파악하여 수리할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 수리 가능여부를 판단하여 고장 부품을 수리할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 하이브리드 차량 수리 안전수칙을 준수하여 작업을 실시한다.
	【지 식】 ㅇ 단품별 안전 관련 수칙 이해 ㅇ 절연재료의 사용에 대한 지식 ㅇ 통신 구성 종류 및 특성 이해

분류번호 : 1506030109_20v4

능력단위 명칭 : 하이브리드자동차 정비

능력단위 정의 : 하이브리드자동차정비란 하이브리드자동차 특화시스템을 파악하여 각 작동모듈별 관련된 장치의 점검·진단을 하여 관련 부품을 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030109_20v4.1 하이브리드자동차 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다. 1.3 고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다. 1.4 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다. 1.5 정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다. 1.6 정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화 시스템을 진단할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 하이브리드자동차 공조 장치 제어에 대한 지식 ㅇ 하이브리드자동차 모터 장치에 대한 지식 ㅇ 고전압 배터리 장치 및 BMS에 대한 지식 ㅇ 하이브리드자동차 구동장치 및 구동 시스템에 대한 지식 ㅇ 하이브리드자동차의 안전시스템에 대한 지식 ㅇ 하이브리드자동차의 고전압 배터리 제어에 대한 지식 【기 술】 ㅇ DTC(Diagnosis Trouble Code)응용 진단 기술 ㅇ 네트워크 진단 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 논리적으로 사고하는 태도 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 작업 태도
1506030109_20v4.2 하이브리드자동차 수리하기	2.1 정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다. 2.3 고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다. 2.4 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다. 2.5 정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다. 2.6 정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 단품별 안전 관련 수칙 지식 ㅇ 절연재료의 사용에 대한 지식 ㅇ 하이브리드자동차 전기장치에 대한 구성 및 특성 이해

변경전

변경후

1506030109_17v3.2 하이브리드 전기장치 수리하기	【기 술】 ㅇ 정확한 분해 조립 기술 및 보정 기술 ㅇ 특수공구 사용 기술 ㅇ 회로 수리 기술 【태 도】 ㅇ 논리적인 사고 능력 필요 ㅇ 안전 수칙 준수 ㅇ 정비지침서상의 작업 순서 준수(규정 준수) 의지
1506030109_17v3.3 하이브리드 전기장치 교환하기	3.1 전기자동차의 전기관련 부품들의 점검·진단결과에 따라 부품교환여부를 결정할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 탈거·조립절차 계획을 수립하고 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 이상부품을 교환할 수 있다. 3.4 정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 실시할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ HEV 작동 모드 관련 장치에 대한 지식 ㅇ 전력장치 안전 관리에 대한 지식 ㅇ 하이브리드 관련 장치의 작동에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ 고전압 관련 부품 교환 기술 ㅇ 특수공구 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 고전압장치 관련 작업시 안전의식 및 안전수칙 준수 ㅇ 논리적인 사고 필요
1506030109_17v3.4 하이브리드 전기장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양·부를 판정할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 하이브리드 관련 장치 알고리즘 이해
	【기 술】
	ㅇ 단품별 검사 기술 ㅇ 배선간 검사 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 규정 준수 ㅇ 안전 의식

1506030109_20v4.2 하이브리드자동차 수리하기	【기 술】 ㅇ 정비지침서 따라 단품점검 기술 ㅇ 고장코드 분석을 통한 차량 점검 기술 ㅇ 고전압 전용 공구 사용 기술 ㅇ 특수공구와 하이브리드 자동차 전용 공구 사용 기술 ㅇ 정확한 분해 조립 기술 및 보정 기술 ㅇ 회로 수리 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 객관적 데이터에 의한 성능검사 준수 태도 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 태도
1506030109_20v4.3 하이브리드자동차 교환하기	3.1 하이브리드자동차 관련 부품들의 점검·진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 분해·조립절차 계획을 수립하고 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다. 3.4 정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 실시할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 하이브리드자동차 작동 모드 관련 장치에 대한 지식 ㅇ 하이브리드자동차 전력변환장치 안전 관리에 대한 지식 ㅇ 하이브리드자동차 관련 장치의 작동에 대한 지식 ㅇ 하이브리드자동차 특화 시스템 부품 탈·부착 지식 【기 술】 ㅇ 고전압 관련 부품 교환 시 안전수칙 및 부품 교환 기술 ㅇ 특수공구 사용 기술 ㅇ 부품 교환 후 신품의 특성 및 보정작업에 대한 기술 ㅇ 탈·부착 시 절연 공구 및 특수공구 사용 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 논리적으로 사고하는 태도 ㅇ 안전수칙·정비지침서 준수 작업 태도
1506030109_20v4.4 하이브리드자동차 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양·부를 판정할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 하이브리드자동차 고전압 배터리 제어시스템 지식 ㅇ 하이브리드자동차 냉각시스템 및 구동장치 제어시스템 지식 ㅇ 하이브리드자동차 전력변환시스템 및 충전 시스템 지식 ㅇ 하이브리드자동차 특화 시스템 지식 【기 술】 ㅇ 단품별 검사 기술 ㅇ 회로별 검사 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술 ㅇ 진단장비를 사용하여 고전압 배터리 정상작동상태 검사 기술 【태 도】 ㅇ작업 후의 신중한 검사 및 재수리 방지를 위한 재점검 태도 ㅇ객관적 데이터에 의한 성능검사 의지 ㅇ안전수칙 및 정비지침서 준수 태도

변경전	변경후
◉ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 하이브리드 전기장치는 모터와 고전압장치를 말한다. • HEV라 하면 Hybrid Electric Vehicle로 하이브리드자동차를 말한다. • BMS라 하면 Battery Management System으로 배터리 운용장치를 말한다. • DTC(Diagnosis Trouble Code)란 자동차 고장 진단시 스캐너가 읽어서 고장이나 상태를 표시해 주는 코드표이다. • 단품별 검사기술이란 고전압 배터리 장치 점검시 사용과 HEV 모터 점검시 검사하는 것을 말한다. • 배선간 검사기술이란 배선 종류에 따른 검사기술과 전류의 종류에 따른 검사기술을 말한다. • 진단장비는 메가옴 테스터, 종합진단기, 스캐너, 멀티 테스터를 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 작업정비지침서 • 전기회로도 • 정비지침서 장비 및 도구 • 메가옴 테스터 • 멀티 테스터 • 안전보호구(방독면, 방진마스크, 보안경, 보호장갑, 방진보호복, 작업복) • 스캐너 • 종합진단기 재료 • 고전압배터리	□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 하이브리드자동차의 전기장치는 모터와 고전압장치를 말한다. • HEV라 하면 Hybrid Electric Vehicle로 하이브리드자동차를 말한다. • BMS라 하면 Battery Management System으로 배터리 운용장치를 말한다. • DTC(Diagnosis Trouble Code)란 자동차 고장 진단시 스캐너가 읽어서 고장이나 상태를 표시해 주는 코드표이다. • 단품별 검사기술이란 고전압 배터리 장치 점검시 사용과 HEV 모터 점검시 검사하는 것을 말한다. • 배선간 검사기술이란 배선 종류에 따른 검사기술과 전압, 전류의 종류에 따른 검사기술을 말한다. • 진단장비는 메가옴 테스터, 종합진단기, 스캐너, 멀티 테스터를 포함한다. • 특화시스템은 제동장치, 공조장치, 가상사운드시스템, 액티브에어플랩, 계기판, 변속시스템, AVN을 이용한 예약 충전시스템, 편의·안전장치 등을 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 작업정비지침서 • 전기회로도 • 정비지침서 장비 및 도구 • 메가옴 테스터 • 멀티 테스터 • 안전보호구(보안경, 절연장갑, 절연화, 방진보호복, 작업복등) • 절연매트 • 종합진단기 재료 • 고전압배터리, 고전압 작동 구성품(인버터, 구동모터, 에어컨 컴프레서등)

변경전

변경후

◉ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 하이브리드 고전압장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 하이브리드전기장치 및 작동상태 파악 여부

- 고전압 배터리 장치 및 BMS에 대한 지식

- HEV 모터 장치에 대한 지식

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 하이브리드 고전압장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 하이브리드자동차 전기장치 및 작동상태 파악 여부

- 고전압 배터리 장치 및 BMS에 대한 지식

- 하이브리드자동차 모터 장치에 대한 지식

변경전

변경후

◉ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
2	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
3	의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
4	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
5	직업윤리	근로윤리, 공동체 윤리

◉ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(하이브리드 고전압장치 정비)
분류번호	현재	1506030109_17v3
	기존	1506030109_14v2
개발‧개선 연도	현재	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V3
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2019-2021

□ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
2	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
3	의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
4	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
5	직업윤리	근로윤리, 공동체 윤리

□ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(하이브리드 자동차 정비)
분류번호	현재	1506030109_20v4
	기존	1506030109_17v3
개발‧개선 연도	현재	2020
	4차	2020
	3차	2017
	2차	2014
	최초(1차)	2011
버전번호		V4
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	4차	한국자동차기술인협회
	3차	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2023

변경전

변경후

분류번호 : 1506030117_17v2

능력단위 명칭 : 전기자동차정비

능력단위 정의 : 전기자동차정비란 전기자동차를 최적의 상태로 유지하기 위하여 고전압 안전에 주의하여 고전압 배터리, 전력통합제어장치, 구동장치, 편의·안전장치 등을 진단, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030117_17v2.1 전기자동차 고전압 배터리 정비하기	1.1 정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하여 작업할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 작업할 수 있다. 1.3 고전압 배터리 구성부품의 종류를 이해하고 작동상태를 설명할 수 있다. 1.4 고전압 배터리 작동원리를 이해하고 정비지침서에 따라 진단할 수 있다. 1.5 정비지침서에 따라 고전압 배터리 구성부품을 교환할 수 있다. 1.6 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 검사할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 고전압 배터리 제어기(BMS)에 대한 이해 ㅇ 고전압 릴레이(PRA)제어에 대한 이해 ㅇ 고전압 배터리 냉각시스템에 대한 이해 ㅇ 충전장치(급속/완속)에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 고전압 안전 차단 능력 ㅇ 고전압 배터리 제어기 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 고전압 릴레이 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 고전압 배터리 냉각시스템 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 고전압 배터리 섹션 밸런싱에 대한 기술 ㅇ 고전압 배터리 충전 능력(급속/완속) ㅇ 고전압 배터리 진단을 위한 장비 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 객관적 데이터에 의한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 의지

분류번호 : 1506030117_20v3

능력단위 명칭 : 전기자동차 정비

능력단위 정의 : 전기자동차 정비란 전기자동차의 고전압 계통 고장진단 시 안전에 주의하여 고전압 배터리, 전력통합제어장치, 구동장치, 전기자동차 특화 시스템 등을 점검·진단하여 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030117_20v3.1 전기자동차 점검·진단하기	1.1 정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다. 1.3 고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다. 1.4 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다. 1.5 정비지침서에 따라 전력 변화 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다. 1.6 정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 점검·진단할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 고전압 배터리 제어에 대한 지식 ㅇ 고전압 계통 냉각시스템에 대한 지식 ㅇ 전력 통합제어 장치 및 충전시스템에 대한 지식 ㅇ 구동장치 및 구동 시스템에 대한 지식 ㅇ 전기자동차 특화 시스템에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ DTC(Diagnosis Trouble Code)응용 진단 기술 ㅇ 네트워크 진단 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 객관적 데이터에 의한 성능검사 준수 태도 ㅇ 논리적인 고장진단 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 태도

변경전

변경후

1506030117_17v2.2 전기자동차 전력통합제어장치 정비하기	2.1 전력통합제어장치 구성 부품의 종류를 이해하고 작동상태를 설명할 수 있다. 2.2 전력통합제어장치의 작동원리를 이해하고 정비지침서에 따라 진단할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 전력통합제어장치의 구성 부품을 교환할 수 있다. 2.4 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 전력통합제어장치 구성부품을 검사할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 전력통합제어장치(EPCU)에 대한 이해 ㅇ 메인제어기(HCU)에 대한 이해 ㅇ 모터제어기(MCU)에 대한 이해 ㅇ 저전압제어기(LDC)에 대한 이해 ㅇ 외부 전력변환장치(OBC)에 대한 이해 ㅇ 전력통합제어장치 냉각시스템에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 전력통합제어장치(EPCU) 진단 기술 ㅇ 메인제어기(HCU)의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 모터제어기(MCU)의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 저전압제어기(LDC)의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 외부 전력변환장치(OBC)의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 고전압 냉각시스템의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 전력통합제어장치 진단을 위한 장비 사용 기술 ㅇ 진단기를 활용한 데이터 분석 기술 ㅇ 회로도 분석 및 점검 기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 객관적 데이터에 의한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 의지

1506030117_20v3.2 전기자동차 수리하기	2.1 정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다. 2.3 고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다. 2.4 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다. 2.5 정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다. 2.6 정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 단품별 안전 관련 수칙에 대한 지식 ㅇ 절연보호구 착용 및 절연 공구 사용에 대한 지식 ㅇ 통신 구성 종류 및 시스템 특성에 대한 지식
	【기 술】
	ㅇ 정비지침서 따라 단품점검 기술 ㅇ 고전압 계통 회로 분석 및 와이어링 점검기술 ㅇ 고장코드 분석을 통한 차량 점검기술 ㅇ 특수공구 및 전기동차차 전용 공구 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 객관적 데이터에 의한 성능검사 태도 ㅇ 논리적인 고장진단 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 태도

변경전

변경후

1506030117_17v2.3 전기자동차 구동장치 정비하기	3.1 구동장치 구성 부품의 종류를 이해하고 작동상태를 설명할 수 있다. 3.2 구동장치의 작동원리를 이해하고 정비지침서에 따라 진단할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 구동장치의 구성 부품을 교환할 수 있다. 3.4 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 구동장치의 구성부품을 검사할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 구동모터에 대한 이해 ㅇ 감속기에 대한 이해 ㅇ 변속제어장치에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 구동모터의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 감속기의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 변속제어장치의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 구동장치 진단을 위한 장비 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 객관적 데이터에 의한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 의지
1506030117_17v2.4 전기자동차 편의·안전장치 정비하기	4.1 편의·안전장치 구성 부품의 종류를 이해하고 작동상태를 설명할 수 있다. 4.2 편의·안전장치의 작동원리를 이해하고 정비지침서에 따라 진단할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 편의·안전장치의 구성 부품을 교환할 수 있다. 4.4 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 편의·안전장치의 구성부품을 검사할 수 있다.
	【지 식】
	ㅇ 제동장치(AHB)에 대한 이해 ㅇ 공조장치에 대한 이해 ㅇ 가상엔진사운드시스템(VESS)에 대한 이해 ㅇ 액티브에어플랩(AAF)에 대한 이해 ㅇ 전기자동차 에너지 소비 효율에 대한 이해
	【기 술】
	ㅇ 제동장치의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 공조장치의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 가상엔진사운드시스템의 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 액티브에어플랩 진단, 교환, 검사 능력 ㅇ 편의·안전장치 진단을 위한 장비 사용 기술
	【태 도】
	ㅇ 고객의 요청을 적극적으로 수용하는 태도 ㅇ 객관적 데이터에 의한 성능검사 의지 ㅇ 논리적인 사고력 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 의지

1506030117_20v3.2 전기자동차 교환하기	3.1 전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 분해·조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다. 3.4 정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 고전압 배터리 관련 부품 안전수칙 준수하여 탈·부착 지식 ㅇ 고전압 계통 냉각시스템 부품 교환 지식 ㅇ 전력 통합제어 장치 및 충전시스템 관련 부품 탈·부착 지식 ㅇ 구동장치 모터 및 감속기 부품 탈·부착 지식 ㅇ 전기자동차 특화 시스템 부품 탈·부착 지식 【기 술】 ㅇ 고전압 관련 부품 교환 시 안전수칙 및 부품 교환 기술 ㅇ 부품 교환 후 신품의 특성 및 보정작업에 대한 기술 ㅇ 탈·부착시 절연 공구 및 특수공구 사용 기술 【태 도】 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도 ㅇ 객관적 데이터에 의한 성능검사 태도 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 태도
1506030117_20v3.4 전기자동차 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양·부를 판정할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ전기자동차 고전압 배터리 제어시스템 지식 ㅇ전기자동차 냉각시스템 및 구동장치 제어시스템 지식 ㅇ전기자동차 전력변환시스템 및 충전 시스템 지식 ㅇ전기자동차 특화 시스템 지식 【기 술】 ㅇ 진단 장비로 고전압 배터리 제어장치 검사 기술 ㅇ 진단 장비로 각종 보정 및 강제 구동검사 기술 ㅇ 전기자동차 전용 장비로 셀밸런싱 점검 및 검사 기술 【태 도】 ㅇ 작업 후의 신중한 검사 및 재수리 방지를 위한 재점검 태도 ㅇ 객관적 데이터에 의한 성능검사 태도 ㅇ 안전수칙 및 정비지침서 준수 의지

변경전	변경후
◉ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • EV란 Electric Vehicle를 말한다. • 전기자동차 정비 용어(약어)는 제작사별 정비지침서를 적용한다. • 전기자동차 정비 시 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용한다. • 전기자동차 정비 시 고전압을 차단하고 안전하게 작업한다. • 고전압 배터리 장치는 배터리제어기, 고전압 릴레이, 냉각시스템, 충전장치(급속, 완속) 등을 포함한다. • 전력통합제어장치는 메인제어기, 모터제어기, 저전압제어기, 외부전력변환장치, 고전압냉각시스템 등을 포함한다. • 구동장치는 구동모터, 감속기, 변속제어장치 등을 포함한다. • 편의·안전장치는 제동장치, 공조장치, 가상엔진사운드시스템, 액티브에어플랩, 에너지소비효율 등을 포함한다. • 진단 장비는 메가옴 테스터, 밀리옴 테스터, 종합진단기, 스캐너, 멀티 테스터를 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙(국토부령) • 정비지침서 및 회로도 • 자동차 관리법 • 고객 동의서 • 작업지시서 • 점검정비 내역서 장비 및 도구 • 메가옴 테스터 • 밀리옴 테스터 • 멀티 테스터 • 안전보호구(방진마스크, 보안경, 방진보호복, 작업복, 절연장갑, 절연공구) • 고전압 배터리 플로워 잭(고전압 배터리 트레이) • 종합진단기 • 스캐너	□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • EV란 Electric Vehicle를 말한다. • 전기자동차 정비 용어(약어)는 제작사별 정비지침서를 적용한다. • 전기자동차 정비 시 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용한다. • 전기자동차 정비 시 고전압을 차단하고 안전하게 작업한다. • 고전압 배터리 장치는 배터리제어기, 고전압 릴레이, 냉각시스템, 충전장치(급속, 완속) 등을 포함한다. • 전력통합제어장치는 메인제어기, 모터제어기, 저전압제어기, 외부전력변환장치, 고전압냉각시스템 등을 포함한다. • 구동장치는 구동모터, 감속기, 변속제어장치 등을 포함한다. • 특화시스템은 제동장치, 공조장치, 가상사운드시스템, 액티브에어플랩, 계기판, 변속시스템, AVN을 이용한 예약 충전시스템, 편의·안전장치 등을 포함한다. • 진단 장비는 메가옴 테스터, 밀리옴 테스터, 종합진단기, 스캐너, 멀티 테스터를 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙(국토부령) • 정비지침서 및 회로도 • 자동차 관리법 • 고객 동의서 • 작업지시서 • 점검정비 내역서 장비 및 도구 • 메가옴 테스터 • 밀리옴 테스터 • 멀티 테스터 • 안전보호구(절연장갑, 절연작업복, 절연안전모, 절연화, 안면보호대, 보안경, 절연매트) • 고전압 배터리 플로워 잭(고전압 배터리 트레이) • 종합진단기 • 스캐너

변경전

변경후

재료

• 교환부품(퓨즈, 릴레이, 하니스, 액츄에이터, 센서)

• 전기자동차 전용 냉각수

• 전기자동차 전용 에어콘 냉동 오일

◉ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 전기자동차정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구	□
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

재료

• 교환부품(퓨즈, 릴레이, 하니스, 액츄에이터, 센서)

• 전기자동차 전용 냉각수

• 전기자동차 전용 에어컨 냉동 오일

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 전기자동차정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구	□
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

변경전

변경후

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 고전압 배터리 정비 및 차단 절차에 대한 방법

- 전력통합제어장치 정비 및 작동상태 진단방법

- 안전지침 준수 여부(안전장비 착용여부)

- DTC(Diagnosis Trouble Code) 응용 진단 기술

- 구동장치 정비 및 작동상태 진단 방법

- 전기 자동차 편의·안전장치 정비 방법

◉ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
4	직업윤리	근로윤리, 공동체 윤리
5	대인관계능력	팀웍능력, 리더십능력, 갈등관리능력, 협상능력, 고객서비스능력

◉ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(전기자동차정비)
분류번호	현재	1506030117_17v2
	기존	1506030117_16v1
개발‧개선 연도	현재	2017
	최초(1차)	2016
버전번호		V2
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	한국자동차기술인협회
향후 보완 연도(예정)		2019-2021

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 고전압 배터리 정비 및 차단 절차에 대한 방법

- 전력통합제어장치 정비 및 작동상태 진단방법

- 안전지침 준수 여부(안전장비 착용여부)

- DTC(Diagnosis Trouble Code) 응용 진단 기술

- 구동장치 정비 및 작동상태 진단 방법

- 전기 자동차 편의·안전장치 정비 방법

□ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
2	문제해결능력	사고력, 문제처리능력
3	의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
4	직업윤리	근로윤리, 공동체 윤리
5	대인관계능력	팀웍능력, 리더십능력, 갈등관리능력, 협상능력, 고객서비스능력

□ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(전기자동차정비)
분류번호	현재	1506030117_20v3
	기존	1506030117_17v2
개발‧개선 연도	현재	2020
	3차	2020
	2차	2017
	최초(1차)	2016
버전번호		V3
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	3차	한국자동차기술인협회
	2차	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	-
향후 보완 연도(예정)		2023

(신설)

분류번호 : 1506030118_20v1

능력단위 명칭 : 고전압전기장치 정비

능력단위 정의 : 고전압전기장치 정비란 HEV(Hybrid Electric Vehicle),  PEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle), EV(Electric Vehicle), FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle)의 고전압전기장치의 작동원리를 이해하고, 고전압에 대한 안전 취급을 바탕으로 각 작동 모듈별 관련된 장치의 점검·진단을 하여 수리, 교환, 검사하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1506030118_20v1.1 고전압전기장치 점검·진단하기	1.1 고전압 안전수칙에 따라 작업 전 안전수칙과 작업 시 안전수칙에 의해 실행할 수 있다. 1.2 정비지침서에 따라 고전압전기장치의 작동상태를 파악할 수 있다. 1.3 정비지침서에 따라 세부점검 목록 확인 후 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다. 1.4 정비지침서에 따라 정비 시 위험성을 인지하고 안전장비를 착용 후 작업을 수행할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 고전압 안전수칙에 대한 지식 ㅇ HEV, PEV, EV, FCEV의 고전압전기장치에 대한 점검·진단 지식 【기 술】 ㅇ DTC(Diagnosis Trouble Code)응용 진단 기술 ㅇ 네트워크 진단 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술 【태 도】 ㅇ 고전압장치 관련 안전 및 관련 정비지침서 준수 태도 ㅇ 논리적으로 사고하려는 태도 ㅇ 고객의 불편 사항을 정확히 인지하고 이해하려는 태도
1506030118_20v1.2 고전압전기장치 수리하기	2.1 전기회로도에 따라 고전압전기장치를 파악하여 수리할 수 있다. 2.2 정비지침서에 따라 수리 가능여부를 판단하여 고장 부품을 수리할 수 있다. 2.3 정비지침서에 따라 HEV, PEV, EV, FCEV의 고전압전기장치에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시한다.
	【지 식】 ㅇ 단품별 안전 관련 수칙에 대한 지식 ㅇ 절연재료의 사용에 대한 지식 ㅇ HEV, PEV, EV, FCEV의 고전압전기장치에 대한 점검·진단 지식 【기 술】 ㅇ 정확한 분해 조립 기술 및 보정 기술 ㅇ 특수공구 사용 기술 ㅇ 회로 수리 기술 【태 도】 ㅇ 논리적으로 사고하려는 태도 ㅇ 안전 수칙 준수 태도 ㅇ 정비지침서상의 작업 순서 준수(규정 준수) 태도

(신설)

변경후

1506030118_20v1.3 고전압전기장치 교환하기	3.1 고전압전기장치 부품들의 점검·진단결과에 따라 부품교환여부를 결정할 수 있다. 3.2 정비지침서에 따라 탈거·조립절차 계획을 수립하고 장비·공구를 준비할 수 있다. 3.3 정비지침서에 따라 이상부품을 교환할 수 있다. 3.4 정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 실시할 수 있다. 3.5 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 검사하고 양·부를 판정할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ HEV, PEV, EV, FCEV 등 고전압전기장치 부품관련 장치에 대한 지식 ㅇ 고전압전기장치 안전 관리에 대한 지식 ㅇ HEV, PEV, EV, FCEV의 고전압전기장치에 대한 교환 지식 【기 술】 ㅇ 고전압전기장치 관련 부품 교환 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술 ㅇ 특수공구 사용 기술 【태 도】 ㅇ 고전압전기장치 관련 작업시 안전의식 및 안전수칙 준수 ㅇ 논리적인 사고 필요 ㅇ 정비지침서상의 작업 순서 준수(규정 준수) 의지
1506030118_20v1.4 고전압전기장치 검사하기	4.1 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다. 4.2 정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양·부를 판정할 수 있다. 4.3 정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.
	【지 식】 ㅇ 고전압전기장치 관련 알고리즘 지식 【기 술】 ㅇ 단품별 검사 기술 ㅇ 배선간 검사 기술 ㅇ 진단장비 사용 기술 【태 도】 ㅇ 고전압전기장치 관련 안전 및 관련 정비지침서 준수 태도 ㅇ 정비지침서상의 작업 순서 준수(규정 준수) 태도

신설
□ 적용범위 및 작업상황 고려사항 • 고전압전기장치 작업전 고전압 안전수칙을 숙지하고 작업장 안전조치를 하고 실행 하여야 한다. • 고전압전기장치는 구동 모터, 인버터 등 고전압으로 구동 되는 장치를 말한다. • HEV(Hybrid Electric Vehicle), PEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle), EV(Electric Vehicle), FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle)라 하면 고전압전기로 작동하는 자동차를 말한다. • DTC(Diagnosis Trouble Code)란 자동차 고장 진단시 스캐너가 읽어서 고장이나 상태를 표시해 주는 코드표이다. • 단품별 검사기술이란 고전압으로 작동하는 구성품을 진단, 점검, 교환에 대한 검사하는 것을 말한다. • 배선간 검사기술이란 배선 종류에 따른 검사기술과 전압, 전류의 종류에 따른 검사기술을 말한다. • 진단장비는 메가옴 테스터, 종합진단기, 스캐너, 멀티 테스터를 포함한다. 자료 및 관련 서류 • 고전압 안전작업 지침서 • 작업정비지첨서 • 전기회로도 • 정비지침서 장비 및 도구 • 절연공구 • 메가옴 테스터 • 멀티 테스터 • 개인 보호장비(PPE : Personal Protective Equipment): 절연장갑, 절연화, 보안경, 절연 작업복 등) • 절연매트 • 스캐너 • 종합진단기 재료 • 고전압배터리, 정션박스, 고전압 케이블, 고전압 작동 구성품(각 인버터, 구동모터, 에어컨 컴프레서, 수가열 히터 등)

변경전

□ 평가지침

평가방법

• 평가자는 능력단위 고전압전기장치 정비의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피 평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A. 포트폴리오		□
B. 문제해결 시나리오
C. 서술형시험		□
D. 논술형시험		□
E. 사례연구
F. 평가자 질문	□
G. 평가자 체크리스트	□
H. 피 평가자 체크리스트
I. 일지/저널
J. 역할연기
K. 구두발표
L. 작업장 평가	□	□
M. 기타

평가시 고려사항

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음사항을 평가해야 한다.

- 고전압전기장치 및 작동상태 파악 여부

- 고전압 배터리 장치 및 BMS에 대한 지식

- HEV, PEV, EV, FCEV 모터 장치에 대한 지식

신설

□ 직업기초능력

순 번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	경청 능력, 기초외국어 능력, 문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현능력
2	문제해결능력	문제처리 능력, 사고력
3	정보능력	정보처리 능력, 컴퓨터활용 능력
4	기술능력	기술선택 능력, 기술이해 능력, 기술적용 능력
5	직업윤리	공동체윤리, 근로윤리

□ 개발 이력

구 분		내 용
직무명(능력단위명)		자동차전기·전자장치정비(고전압전기장치정비)
분류번호	현재	1506030118_20v1
	기존	1506030118_20v1
개발‧개선 연도	현재	2020
	최초(1차)	2020
버전번호		V1
개발‧개선 기관	현재	한국자동차기술인협회
	최초(1차)	한국자동차기술인협회
향후 보완 연도(예정)		2023